Другие сведения / Характеристики принтера

# Требования к системе

> Для работы с устройством
> Для работы с Руководством пользователя

## Работа с принтером

Обратитесь к соответствующему разделу, чтобы узнать минимальную конфигурацию системы, необходимую для работы с устройством.

Для использования принтера необходима операционная система Microsoft® Windows® XP, Me, 98 или 2000.

Подключение по USB:
чтобы подключить принтер стандартным экранированным кабелем USB 1.1, вам необходим компьютер с предустановленной ОС Windows XP, 98 или 2000, оснащенный портом USB. Для пользователей Windows Me: ОС Windows Me должна быть предустановлена на вашем компьютере или установлена поверх предустановленной Windows 98.

Компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая система
Процессор Pentium 233 МГц (для Windows XP) Процессор Pentium 150 МГц (для Windows Me) Процессор Pentium (для Windows 98SE) Процессор Pentium 133 МГц (для Windows 2000) | PentiumIII 1ГГц или выше для Windows XP, Me, 98SE и 2000
64 МБ ОЗУ (для Windows XP и 2000) 32 МБ ОЗУ (для Windows Me) 16 МБ ОЗУ (для Windows 98SE) | 256 МБ ОЗУ или больше (для Windows XP, Me, 98SE и 2000)
50 МБ свободного места на жестком диске (для Windows XP) 40 МБ свободного места на жестком диске (для Windows 2000) 20 МБ свободного места на жестком диске (для Windows Me и 98SE) | 450 МБ или больше свободного места на жестком диске (для Windows XP и 2000) 400 МБ или больше свободного места на жестком диске (для Windows Me и 98SE)
Монитор SVGA для Windows XP, Me, 98SE и 2000 | Монитор SVGA или лучше (для Windows XP, Me, 98SE и 2000)

Если система не удовлетворяет этим требованиям, обратитесь к поставщику компьютера по вопросу ее обновления.

[К началу]

## Для работы с Руководством пользователя

Обратитесь к соответствующему разделу, чтобы узнать минимальную конфигурацию системы, необходимую для работы с Руководством пользователя.

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP или 2000
Процессор | Процессор Pentium 233 МГц (для Windows XP) Процессор Pentium 166 МГц (для Windows Me, 98 и 2000)
Память | 64 МБ ОЗУ или больше (для Windows XP, Me, 98 и 2000)
Свободное место на диске | 7 МБ для установки Руководства пользователя
Привод для компакт-дисков | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более)
Сообщение на дисплее | Разрешение 640 x 480 или 800 x 600 пикселов, глубина цвета High Color (16 бит) или True Color (32 бита)
Обозреватель | Web-обозреватель (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

[К началу]

Предыдущая | Следующая