Другие сведения

# Загрузка конвертов

Чтобы загрузить конверты в принтер, сделайте следующее.

| Откройте приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.

| Удерживая выступ на левой боковой направляющей, передвиньте ее так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины конверта.

| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной влево, как показано на иллюстрации.

|  | Примечание:

Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному.

В податчик листов можно положить до 10 конвертов одновременно.

Не используйте скрученные или согнутые конверты.

Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта.

Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.

Epson рекомендует печатать на конвертах черными чернилами. Если вы планируете печатать чернилами другого цвета, установите более широкие поля, чтобы чернила не размазывались в нижней части конверта.

[К началу]

Предыдущая | Следующая