Устранение неполадок

# Проблемы с отпечатком, не относящиеся к качеству печати

> Неправильные или искаженные символы
> Неверные поля
> Изображение перевернуто
> Печатаются пустые страницы
> Отпечаток смазался
> Печать идет слишком медленно

## Неправильные или искаженные символы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию.

- Удалите все задания печати из очереди печати в Spool Manager (Windows Me/98).
  См. Работа с EPSON Spool Manager

- Выключите принтер и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель принтера надежно подключен.

[К началу]

## Неверные поля

- Проверьте настройки полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы.
  См. раздел Бумага

- Проверьте настройки на вкладке Page Layout (Макет). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги.
  См. раздел Настройка параметров на вкладке Main (Главное)

[К началу]

## Изображение перевернуто

Снимите флажок Mirror Image (Зеркально) в ПО принтера или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении. Инструкции см. в интерактивной справке к ПО принтера или к используемому вами приложению.
См. раздел Настройка параметров на вкладке Page Layout (Макет)

[К началу]

## Печатаются пустые страницы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию.

- Проверьте настройки на вкладке Main (Главное). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги.
  См. раздел Настройка параметров на вкладке Main (Главное)

- Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

Выполнив одно или несколько предложенных решений, проверьте функционирование принтера.
См. раздел Проверка работоспособности принтера

[К началу]

## Отпечаток смазался

- Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.

- Снимите флажок High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные) ПО принтера. Доступ к диалоговому окну Advanced (Расширенные) можно получить на вкладке Main (Главное), когда в качестве установки для Mode (Режим) выбран Custom (Пользовательский). Чтобы сбросить этот флажок, возможно, понадобится изменить значение параметра Print Quality (Качество печати).

- Несколько раз загрузите и выбросьте из принтера сухую бумагу. Если решить проблему не удается, возможно, внутрь принтера просочились чернила. В этом случае необходимо протереть принтер изнутри мягкой чистой тканью.
  См. раздел Очистка принтера

[К началу]

## Печать идет слишком медленно

- Убедитесь, что в ПО принтера установлено подходящее значение параметра Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

- Для параметра Quality Option (Качество) в ПО принтера выберите значение Text (Текст).
  См. раздел Параметр Quality Option (Качество)

- Закройте все ненужные приложения.

Если вы попробовали все перечисленные способы, но не решили проблему, см следующий раздел:
См. Увеличение скорости печати

[К началу]

Предыдущая | Следующая