Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Windows

# Задание установок на закладке Main (Главное)

> Задание базовых установок
> Задание расширенных установок

На закладке Main (Главное) вы можете задавать установки Quality Type (Тип документа), Paper Options (Параметры бумаги), Print Options (Параметры печати), Orientation (Ориентация) и Advanced (Расширенный), а также контролировать Ink Levels (Уровни чернил). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание базовых установок

### Quality Type (Тип документа)

Под заголовком Quality Type (Тип документа) на закладке Main (Главное) доступны пять уровней управления программным обеспечением принтера.

Вы можете выбрать один из следующих типов печати документов.

Draft (Черновой) | Для экономичной быстрой печати.
Text (Текст) | Для печати со средним качеством, печать стандартного текста.
Text & Image (Текст и изображение) | Для высококачественной печати стандартного текста и графики.
Photo (Фото) | Для высококачественной печати фотографий.
Best Photo (Наилучшее фото) | Для печати фотографий с наивысшим качеством.

### Paper Options (Параметры бумаги)

#### Type (Тип)

Выберите тип носителя, который вы хотите использовать.

Установка Type (Тип) определяет доступность других установок, поэтому данную установку всегда нужно задавать в первую очередь.

На закладке Main (Главное) выберите установку Type (Тип), которая соответствует типу бумаги, загруженной в принтер. Чтобы выяснить какой тип носителя вы используете, найдите ваш носитель в списке Media Type Settings (Установки для типа носителя) и определите группу, в которой он находится (название группы выделено жирным шрифтом). Для некоторых носителей можно выбирать из нескольких установок Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

#### Size (Размер)

Выберите размер бумаги, которую вы хотите использовать. Вы также можете добавить бумагу пользовательского размера.

### Print Options (Параметры печати)

#### PhotoEnhance

Этот режим позволяет вам выбирать установки для коррекции изображений, специально разработанные для сканированных фотографий или фотографий, сделанных цифровыми камерами.

#### Reverse order (Обратный порядок)

Позволяет вам печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

#### Print Preview (Просмотр)

Под Print Options (Параметры печати) выберите опцию Print Preview (Просмотр), если вы хотите перед печатью просмотреть ваш документ.

Когда вы посылаете на принтер задание на печать, то открывается окно EPSON Print Preview (Окно просмотра EPSON), что позволяет вам до печати вносить некоторые изменения.

Панель инструментов EPSON Print Preview (Окно просмотра EPSON) содержит несколько кнопок пиктограмм, которые можно использовать для выполнения следующих функций.

| Drag 'n' Drop (Перетащить-и-положить) | Щелкните на этой кнопке для выбора и перемещения водяных знаков.
| Zoom (Зум) | Щелкните на этой кнопке для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Fit To Screen (В размер экрана) | Щелкните на этой кнопке для пропорционального изменения размеров просматриваемой страницы, чтобы она целиком помещалась в окне. Это удобно, когда вы хотите видеть сразу всю страницу.
| Maximum Zoom (Максимальное увеличение) | Щелкните на этой кнопке для того, чтобы вывести просматриваемую страницу с максимально возможным увеличением.
| Printable Area On/Off (Область печати Вкл./выкл.) | Щелкните на этой кнопке для того, чтобы показать или спрятать граничные линии, обозначающие область печати. Принтер не сможет напечатать ничего из того, что выходит за границы этой области.
| Watermark (Водяной знак) | Щелкните на этой кнопке для того, чтобы открыть диалоговое окно Watermark (Водяной знак), в котором вы можете добавлять к документу водяные знаки, а также изменять любые установки для уже имеющихся водяных знаков.
| Reset Watermark Settings (Сброс установок водяных знаков) | Щелкните на этой кнопке для того, чтобы вернуть все установки водяного знака к состоянию, которое существовало на момент первого открытия диалогового окна EPSON Print Preview (Окно просмотра EPSON). Если установки не изменялись, то эта функция будет недоступна.
| Previous Page (Предыдущая страница) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести на экран страницу, предшествующую данной. Если предыдущей страницы нет, то эта функция будет недоступна.
| Next Page (Следующая страница) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести на экран следующую страницу документа. Если следующей страницы нет, то эта функция будет недоступна.

Вы также можете манипулировать просматриваемым документом следующими способами:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Уменьшать или увеличивать размер окна просмотра.

- Увеличивать просматриваемый документ. Для этого нужно в меню View (Вид) щелкнуть на Magnify (Увеличить). Тогда откроется окно Magnify (Увеличение), в которой воспроизводится в увеличенном виде тот участок просматриваемого документа, который ограничен красным квадратом. Перемещая красный квадрат, вы можете менять ту часть документа, которую нужно увеличивать.

- Просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Окно Poster (Плакат) откроется автоматически, когда вы пошлете задание на печать, если при этом на закладке Page Layout (Макет страницы) в качестве параметра для Multi-Page (Многостраничная) было выбрано Poster Printing (Печать плаката). Из этого окна вы можете просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Вы также можете открыть это диалоговое окно, если в меню View (Вид) щелкнете на Poster (Плакат).

- Применять водяные знаки. Выбранный вами водяной знак будет выводиться на просматриваемом изображении. За более подробной информацией по созданию пользовательских водяных знаков обратитесь к разделу Водяной знак.

- Указывать, какие страницы документа нужно напечатать. Чтобы добавить или удалить страницу, нужно в списке, расположенном в левой части окна просмотра, щелкнуть на пиктограмме страницы, а потом с помощью команд меню Print Options (Параметры печати) добавить или удалить эту страницу. В меню Print Options (Параметры печати) есть следующие команды:

| Add page (Добавить страницу) | Щелкните на этой кнопке, чтобы добавить выделенные страницы к списку страниц, предназначенных для печати.
| Remove page (Удалить страницу) | Щелкните на этой кнопке, чтобы удалить выделенные страницы из списка страниц, предназначенных для печати.

После того, как вы закончите просматривать документ, щелкните на Print (Печать), чтобы напечатать документ, или щелкните на Cancel (Отмена), чтобы отменить печать.

### Orientation (Ориентация)

Выберите Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная), чтобы изменить ориентацию вашей распечатки.

### Show Settings (Показать установки)

Если вы щелкнете на Show Settings (Показать установки), то откроется окно Current Settings (Текущие установки). Чтобы спрятать это окно, щелкните в окне Current Settings (Текущие установки) на Hide Settings (Спрятать установки) или на Close (Закрыть).

[К началу]

## Задание расширенных установок

Установки, задаваемые в диалоговом окне Advanced (Расширенный), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и добавить этот набор к списку Custom Settings (Пользовательские установки).

Для задания установок Advanced (Расширенный) следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

| Примечание:

Расширенные установки рекомендуются только для опытных пользователей. Неправильные установки могут замедлить печать или ухудшить ее качество.

Экраны программного обеспечения принтера, показанные для этой процедуры, относятся к Windows 98 и 95. Экраны программного обеспечения принтера для Windows Me, XP, 2000 и NT 4.0 будут выглядеть немного по-другому.

| На закладке Main (Главное) щелкните на Advanced (Расширенный). Если появится окно Note (Замечания), аналогичное показанному на следующем рисунке, то щелкните на Continue (Продолжить). Появится на закладке Advanced (Расширенный).

| Выберите такую установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует носителю, загруженному в принтер.

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите цветную печать или монохромную печать. Если вам нужна монохромная печать, то под Print Options (Параметры печати) выберите опцию Black Ink Only (Только черные чернила).

| Под Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества) задайте установку для Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечания:

Установка PhotoEnhance влияет только на изображения, но не на текст или графику. Например, если в списке Tone (Цветовой тон) выбран Monochrome (Монохромный) (разрешенный, когда выбран PhotoEnhance ), то при печати документа только изображения будут печататься в монохромном режиме. Любой цветной текст или цветные рисунки, присутствующие в этом документе, будут напечатаны в цвете.

Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Щелкните на OK, чтобы применить ваши установки. Для отмены ваших установок щелкните на Cancel (Отмена).

> Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный) в виде группы с уникальным именем, перейдите к следующему разделу.

### Сохранение установок

Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный) в виде группы с уникальным именем, нужно на закладке Advanced (Расширенный) щелкнуть на Save Setting (Сохранить установки). Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

В текстовое окно Name (Имя) введите уникальное имя для заданной вами установки и потом щелкните на Save (Сохранить). Ваши установки Advanced (Расширенный) будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

Чтобы удалить установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings и щелкнуть на Delete (Удалить).

Для использования ваших сохраненных установок нужно на закладке Main (Главное) щелкнуть на Advanced (Расширенный), и потом в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрать вашу установку.

Если вы измените установки Media Type (Тип носителя) или Ink (Чернила), когда в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрана одна из созданных вами установок, то выбор, показанный в списке, вернется к Custom Settings (Пользовательские установки). Изменения не повлияют на выбранную ранее пользовательскую установку. Чтобы вернуться к созданной вами установке, нужно просто заново выбрать ее в списке.

### Paper & Quality Options (Параметры Бумага и качество)

Вы можете выбрать тип носителя, качество печати и размер бумаги.

| Примечание:

Доступность установки Print Quality (Качество печати) зависит от установки Media Type (Тип носителя). Следовательно, установку Media Type (Тип носителя) нужно задавать до задания установки Print Quality (Качество печати).

### Print Options (Параметры печати)

#### Reverse order (Обратный порядок)

Позволяет вам печатать ваши документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

#### Minimize Margins (Минимальные поля)

Для увеличения области печати выберите опцию Minimize Margins(Минимальные поля).

| Примечание:

Не выбирайте опцию Minimize Margins (Минимальные поля) при печати на Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium).

Когда в установке Printable Area (Область печати) выбрана опция Minimize Margins (Минимальные поля), то на краях распечатки качество печати может ухудшиться. Перед выполнением больших объемов печати с использованием этой установки напечатайте одну страницу для проверки качества печати.

Когда под Print Options (Параметры печати) выбрана опция Minimize Margins (Минимальные поля), то убедитесь, что загруженная в податчик листов бумага не покороблена.

#### High Speed (Высокая скорость)

Эта установка активирует режим двунаправленной печати, при котором принтер будет печатать как при движении печатающей головки слева направо, так и при ее движении справа налево. Режим High Speed (Высокая скорость) ускоряет печать, но ухудшает качество печати.

#### Black Ink Only (Только черные чернила)

Выберите опцию Black Ink Only (Только черные чернила), чтобы печатать в черно-белом режиме или в режиме серой шкалы.

#### Edge Smoothing (Сглаживание краев)

Улучшает качество печати изображений с низким разрешением путем сглаживания зубчатых краев и линий. Эта установка не действует при печати изображений с высоким разрешением и при печати текста.

### Color Management (Режим цветокоррекции)

#### Color Controls (Управление цветом)

Для использования с методами цветового соответствия и улучшения изображения, предоставляемыми драйвером принтера. Когда вы выбираете Color Controls(Управление цветом), то под параметрами Color Management (Режим цветокоррекции) появляются дополнительные установки, которые позволяют вам задавать установку Color Mode (Цветовой режим) и регулировать положение ползунков Color Enhancement (Улучшение цвета).

#### Gamma (Гамма)

Используется для управления контрастом изображения путем изменения средних тонов и средних уровней серого.

| Примечание:

Эта опция появляется только в том случае, когда выбран параметр Color Controls (Управление цветом).

#### PhotoEnhance

Этот режим позволяет вам выбирать разнообразные установки для коррекции изображений, которые вы можете применить к вашим фотографиям перед тем, как их напечатать. PhotoEnhance не изменяет ваши исходные данные.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных с 16-, 24- или 32-разрядным цветом.

Печать с выбранным режимом PhotoEnhance может увеличить время печати, которое будет зависеть от вашей компьютерной системы и от объема данных, содержащихся в вашем изображении.

##### Tone (Оттенки):

Вы можете выбирать из следующих установок.

Normal (Нормальные) | Применяет к вашему документу стандартные регулировки оттенков EPSON.
Hard (Резкие) | Печатает с высоким контрастом, что обуславливает резкость напечатанного изображения.
Vivid (Насыщенные) | Усиливает цвета и высветляет средние тона и света изображения. Используйте эту установку для таких презентационных графических изображений, как диаграммы и графики.
Sepia (Сепия) | Накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.
Monochrome (Монохром) | Печатает изображение в черно-белом режиме.
None (Нет) | Для вашего документа не производится настройка оттенков.

##### Effect (Эффект):

Вы можете выбирать из следующих установок.

Sharpness (Резкость) | Делает резким все изображение, особенно контуры.
Soft Focus (Размытый фокус) | Делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Canvas (Холст) | Делает ваши изображения похожими на картины, нарисованные на холсте.
Parchment (Пергамент) | Ваши изображения выглядят так, как будто их напечатали на пергаменте.
None (Нет) | К вашему документу не применялись эффекты.

Выбор PhotoEnhance разрешает также опцию Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Выберите эту опцию, если вы хотите печатать фотографии, сделанные с помощью цифровой фотокамеры. Это позволит придать печатаемым изображениям более естественный вид и сделать их похожими на фотографии, полученные с помощью обычных пленочных фотоаппаратов.

#### ICM

Эта установка автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране. ICM - это аббревиатура для Image Color Matching (Соответствие цветов изображения).

#### Show this screen first (Сначала показывать этот экран)

При обращении к закладке Main (Главное) в программном обеспечении принтера показывает закладку Advanced (Расширенный). Меню Advanced (Расширенный) появляется также при обращении к программному обеспечению принтера из приложений.

#### Basic (Основные)

Показывает закладку Basic (Основные).

[К началу]

Предыдущая | Следующая