Другая информация

# Загрузка конвертов

Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.

| Откройте выходной лоток и выдвиньте его.

| Нажмите на ручку левой боковой направляющей и сдвиньте ее настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины конверта.

| Загружайте конверты узкой стороной вперед, с клапаном, обращенным вниз, как это показано на рисунке.

|  | Примечание:

Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

Вы можете загружать до 10 конвертов в автоподатчик за один раз.

Не используйте скрученные или мятые конверты.

Перед загрузкой разглаживайте края конвертов.

Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая