Настройки программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

# Настройка параметров печати

> Настройка основных параметров
> Настройка дополнительных параметров
> Настройка времени начала печати
> Предварительный просмотр
> Печать в файл

## Настройка основных параметров

### Copies (Копии)

Введите в текстовом окне число копий, которое вы хотите отпечатать.

### Pages (Страницы)

Выберите переключатель All (Все) или Range (Диапазон). Если вы выберите переключатель Range (Диапазон), то укажите границы диапазона страниц в соответствующих текстовых окнах.

### Media Type (Тип носителя)

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие параметры будут доступны для изменений, поэтому его следует устанавливать первым.

Выберите тип носителя, загруженного в принтер. Для определения типа используемого носителя найдите его в списке раздела Типы носителей.

| Установка Media Type (Тип носителя)

### Color (Цвет)

Black (Черные) | Печать производится в монохромном режиме.
Color (Цветные) | Печать производится в цвете.

### Mode (Режим)

Параметр Mode (Режим) позволяет выбрать один из трех режимов работы программного обеспечения принтера.

Automatic (Автоматический) | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Смотрите раздел Автоматический режим
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор различные варианты коррекции фотографий. Смотрите раздел Режим PhotoEnhance
Custom (Пользовательский) | В этом режиме можно выбирать из списка значения параметров, как предопределенных, так и пользовательских, такие, которые наилучшим образом подходят для печатаемого документа. В режиме Custom (Пользовательский) становится доступной кнопка Advanced (Дополнительно), открывающая диалоговое окно Advanced (Дополнительно). Смотрите раздел Режим Custom (Пользовательский)

#### Автоматический режим

Когда выбран режим Automatic (Автоматический), программное обеспечение принтера само выбирает все установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Примечание:

В зависимости от носителя, который вы выбрали из раскрывающегося списка Media Type (Тип носителя) (при заданном режиме Automatic (Автоматический)), справа от группы параметров Mode (Режим) появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет установить ползунок в три положения Quality (Качество), Speed (Скорость) или среднее положение. Выбирайте установку Quality (Качество), когда важнее качество, а не скорость печати.

#### Режим PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество различных вариантов коррекции фотографий, которые можно использовать перед их печатью. Режим PhotoEnhance не влияет на оригинальные данные для печати.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати цветных фотографий, представленных в 32-битной форме.

Продолжительность печати в режиме PhotoEnhance может увеличиваться в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных.

#### Tone (Оттенок):

Вы можете установить следующие значения.

Standard (Стандартный) | Обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Сначала попробуйте использовать эту установку.
People (Портрет) | Наиболее подходит для печати фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Soft Focus (Размытый фокус) | Придает снимкам вид, выполненных с помощью фотоаппарата с мягкофокусным объективом.
Sepia (Сепия) | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

В режиме PhotoEnhance становится доступным флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Выберите этот переключатель при печати фотографий, снятых цифровой фотокамерой, и они получатся такими же ровными и естественными, как при съемке на фотопленку.

#### Режим Custom (Пользовательский)

Custom Settings (Настройки пользователя)

Вы можете выбрать ваши персональные настройки из этого списка.

Advanced Settings (Расширенная настройка)

Вы можете также создать и сохранить собственные пользовательские установки.
Смотрите раздел Настройка дополнительных параметров

При использовании пользовательского режима автоматически производятся установки в раскрывающемся списке Print Quality (Качество печати) и группе параметров Color Management (Управление цветом). Изменения этих установок отображаются на экране монитора в левой части диалогового окна Print (Печать).

Выполните следующие действия для выбора своей пользовательской установки

| Проверьте, что параметры Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет) в диалоговом окне Print (Печать) настроены правильно.

| Выберите переключатель Custom (Пользовательский). Это активизирует раскрывающийся список Custom Settings (Пользовательские установки), расположенный справа от параметра Mode (Режим).

| В раскрывающемся списке Custom Settings (Пользовательские установки), выберите наиболее подходящий пункт для типа документа или изображения, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Настройка дополнительных параметров

Установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) дают возможность управлять качеством печати в полном объеме. Используйте эти установки при экспериментировании или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить ваши требования к отпечаткам. Как только вы будете удовлетворены новыми установками, то можете присвоить им имя и добавить его в список Custom Settings (Пользовательские установки) в меню Print (Печать).

Чтобы открыть диалоговое окно Advanced (Расширенные установки), выберите пункт Custom (Пользовательский) и нажмите кнопку Advanced (Расширенные установки).

| Примечание:

Функция PhotoEnhance оказывает влияние только на изображения, и не влияет на печать текста и графики. Например, если выбран пункт Monochrome (Монохром) в списке Tone (Оттенки) (при выбранном переключателе PhotoEnhance4), только изображения в документе будут напечатаны в монохромном режиме. Цветной текст и графика в этом документе будут напечатаны в цвете.

Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных значений для параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Print Quality (Качество).

### Media Type (Тип носителя)

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие параметры будут доступны для изменений, поэтому его следует выставить первым.

Выберите тип носителя, загруженного в принтер. Для определения типа используемого носителя найдите его в списке раздела Типы носителей.

| Установка Media Type (Тип носителя)

### Color (Цвет)

Black (Черные) | Печать производится в монохромном режиме.
Color (Цветные) | Печать производится в цвете.

### Print Quality (Качество)

Выберите необходимое качество печати в списке Print Quality (Качество).

| Примечание:

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие значения параметра Print Quality (Качество) будут доступны для изменений, поэтому его следует выставить первым.

### Super MicroWeave

Позволяет печатать более детализированные изображения, но снижает скорость печати. Становится доступной при выбранном значении Photo RPM в списке Print Quality (Качество).

### High Speed (Высокая скорость)

В этом режиме принтер печатает в двух направлениях - слева направо и справа налево. Режим High Speed (Быстрая печать) увеличивает скорость печати, но ухудшает ее качество.

### Mirror Image (Зеркальное отображение)

Изображение печатается зеркально отраженным. Текст и графики отражаются справа налево.

### Edge Smoothing (Сглаживание углов)

Улучшает качество печати изображений с низким разрешением при помощи сглаживания неровных краев и линий. Данный режим не действует на изображения с высоким разрешением и текст.

### Fast Feed (Быстрая подача)

Увеличивает скорость подачи бумаги в принтер. Режим Fast Feed (Быстрая подача) увеличивает скорость печати, но вместе с тем повышается шум принтера.

### Color Management (Управление цветом)

#### Color Controls (Управление цветом)

Задействует методы воспроизведения цвета и улучшения качества изображения, реализованные в драйвере принтера. При выборе переключателя Color Controls (Управление цветом), в разделе Color Management (Управление цветом) появляются дополнительные параметры: список Color Mode (Цветовой режим) и регуляторы Color Enhancement (Улучшение цвета).

Gamma (Гамма) | Регулирует контраст изображения, изменяя средние тона цветов и оттенков серого. Примечание: Этот параметр доступен только при включенном режиме Color Controls (Управление цветом).
Mode (Режим) | EPSON Vivid: Производит коррекцию цветового баланса для получения оптимального качества печати, основываясь на исходном изображении. Эта настройка рекомендуется для выполнения большого объема работ. Charts and Graphs (Таблицы и графики): Увеличивает насыщенность цветов и яркость полутонов изображения. Используйте эту настройку для печати таблиц и графиков.
Регуляторы | Регуляторы Color Adjustment (Настройка цвета) имеют значения от -25% до +25%. Для получения дополнительной информации смотрите справочную систему драйвера принтера.

#### PhotoEnhance4

Этот режим предоставляет большой набор средств коррекции изображения перед печатью. Режим PhotoEnhance не изменяет исходных данных.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных с разрядностью цвета 16, 24 и 32 бита.

Печать в режиме PhotoEnhance4 может потребовать большего времени (в зависимости от производительности компьютера и объема данных в изображении).

#### Tone (Оттенки):

Этот параметр может принимать следующие значения.

Normal (Нормальные) | Стандартная корректировка тонов EPSON.
Hard (Резкие) | Печать с высокой контрастностью, четкое изображение.
Vivid (Насыщенные) | Интенсифицирует цвета и осветляет средние и светлые тона изображения. Этот режим подходит для иллюстраций в презентациях (диаграмм и графиков).
Sepia (Сепия) | Печатает фотографии в коричневых тонах.
Monochrome (Монохром) | Печать изображений в черно-белом режиме.

#### Effect (Эффект):

Этот параметр может принимать следующие значения.

Sharpness (Резкость) | Увеличивает резкость изображения, особенно контуров.
Soft Focus (Мягкий фокус) | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкофокусным объективом.
Canvas (Холст) | Изображение будет выглядеть так, как будто оно нарисовано на холсте.
Parchment (Пергамент) | Изображение будет выглядеть так, как будто оно напечатано на пергаменте.

В режиме PhotoEnhance4 становится доступным флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Выберите этот переключатель при печати фотографий, снятых цифровой фотокамерой, и они получатся такими же ровными и естественными, как при съемке на фотопленку.

#### ColorSync

Этот метод автоматически регулирует цвета отпечатков, приводя их в соответствие с цветами на экране монитора. При выбранном переключателе ColorSync становятся доступны следующие два меню.

#### Profile (Профиль):

Этот метод автоматически регулирует цвета отпечатков, приводя их в соответствие с цветами на экране монитора, основываясь на информации хранящейся в определенном профиле. EPSON Standard (Стандартный EPSON) является основным профилем для работы с данным принтером.

#### Rendering Intent (Перевод значения):

Этот параметр может принимать следующие значения.

Perceptual (Перцептуальный) | Обычно используется при репродукции фотографий.
Saturation (Насыщенный) | Наиболее подходит для репродукции насыщенных изображений. Используйте этот режим для печати презентационной графики, такой как диаграммы и графики.
Colorimetric (Колориметрический) | Наиболее подходит для случаев, когда важно соответствие цветов отпечатка цветам на экране монитора. Например, при печати логотипа компании.

#### No Color Adjustment (Не производить цветокоррекцию)

Печать происходит без применения цветокоррекции.

### Сохранение настроек

Для сохранения собственных установок в списке Custom Setting (Пользовательская установка), нажмите кнопку Save Settings (Сохранить настройки) в диалоговом окне Advanced (Дополнительно). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для своих установок в текстовом окне Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить). Имя может содержать до 16 букв или цифр. Вы также можете использовать до восьми, двухбитных символов. Однако, они могут быть неправильно отображены на экране монитора, в зависимости от операционной системы. Ваши расширенные установки будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские). Вы можете сохранить до 100 пользовательских установок.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), выберите эту установку в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские установки) и нажмите кнопку Delete (Удалить).

### Использование сохраненных установок

Для использования своих сохраненных установок выберите переключатель Custom (Пользовательский) в группе параметров Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), затем выберите одну из своих установок в списке Custom Settings (Пользовательские установки).

Если вы изменяете настройки Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) или другие дополнительные параметры и нажимаете кнопку OK при выбранной пользовательской установке в списке Custom Settings (Пользовательские) в окне Basic (Основные), выбранная настройка возвращается в список Custom Settings (Пользовательские установки). Ранее выбранную пользовательскую установку эти изменения не касаются, и установка остается в списке. Для возвращения к пользовательской установке, просто снова выберите ее в списке Custom Settings (Пользовательские). Если удаляется активная пользовательская установка, настройка в списке Custom Settings (Пользовательские), выделенное значение списка Custom Settings (Пользовательские установки) в окне Basic (Основные) возвращается к пункту Custom Settings (Пользовательские). Для возвращения к оставшимся пользовательским установкам, просто снова выберите одну из них в списке Custom Settings (Пользовательские).

[К началу]

## Настройка времени начала печати

Вы можете выбрать время, в которое принтер начнет печатать ваш документ. Выполните для этого следующие действия.

| Нажмите кнопку со значком Background Printing (Фоновая печать) в диалоговом окне Print (Печать).

| Выполните соответствующую настройку параметра Background Printing (Фоновая печать).

| Выберите переключатель Urgent (Срочно), Normal (Обычно), Print at (Печатать в) или Hold (Приостановить) в группе параметров Print Time (Время печати).

> Если вы выберите переключатель Print at (Печатать в), то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с окнами даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.

|  | Примечание:

Позаботьтесь о том, чтобы компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.

| Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) закроется.

| В диалоговом окне Print (Печать) проверьте, чтобы установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего нажмите кнопку Print (Печать).

| Примечание:

Можно проверить или изменить приоритетность заданий на печать с помощью утилиты EPSON MonitorIV. Смотрите раздел Использование утилиты EPSON MonitorIV

[К началу]

## Предварительный просмотр

Функция Preview (Предварительный просмотр) позволяет увидеть, как будет выглядеть документ, до его печати. Выполните следующие действия для предварительного просмотра документа.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Нажмите кнопку со значком Preview (Предварительный просмотр) в диалоговом окне Print (Печать). Кнопка с надписью Print (Печать) превратится в кнопку с надписью Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

Нажмите кнопку со значком Preview (Предварительный просмотр) для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Предварительный просмотр) и Save File (Сохранить файл). Нажимайте кнопку до установления требуемого режима. Смотрите раздел Печать в файл

| Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр). Появится диалоговое окно Preview (Предварительный просмотр) и изображение документа для его предварительного просмотра.

> Диалоговое окно Preview (Предварительный просмотр) содержит несколько кнопок, которые вы можете использовать для выполнения следующих функций:

Значок | Имя кнопки | Функция
| Edit Watermark (Правка водяного знака) | Нажмите эту кнопку для выбора, перемещения и изменения размера водяного знака.
| Zoom (Масштабирование) | Нажмите на эту кнопку для увеличения или уменьшения экранного размера просматриваемой страницы.
| Show/Hide Printable Area (Показать/скрыть область печати) | Нажмите на эту кнопку для вывода или не вывода на экран рамки, показывающей область печати. Принтер не может печатать часть изображения, выходящую за эту рамку.
| Show/Hide Watermark Settings (Показать/скрыть параметры водяного знака) | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Watermark Edit (Правка водяного знака), при помощи которого можно добавить к документу водяной знак и изменить его текущие параметры.
| Add page (Добавить страницу) | Нажмите на эту кнопку для добавления выбранных страниц в список распечатываемых страниц или удаления их из него.
| Remove page (Удалить страницу)

| Если вы удовлетворены предварительным видом изображения, то нажмите кнопку Print (Печать).

> Если вы не удовлетворены видом изображения, то нажмите кнопку Cancel (Отмена). Диалоговые окна Preview (Предварительный просмотр) и Print (Печать) закроются с сохранением текущих установок печати. Снова откройте диалоговое окно Print (Печать) для внесения дополнительных изменений в установки печати.

[К началу]

## Печать в файл

Можно сохранять данные для печати в файле с помощью командной кнопки со значком Save File (Сохранить в файле) в диалоговом окне Print (Печать). Эта функция позволяет распечатать файл позднее, используя сохраненные данные для печати, просто дважды щелкнув на записи имени сохраненного файла. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

Используйте командную кнопку со значком Preview (Предварительный просмотр) для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Предварительный просмотр) и Save File (Сохранить файл). Нажимайте кнопку до установления требуемого режима.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Нажимайте кнопку со значком Preview (Предварительный просмотр) в диалоговом окне Print (Печать) несколько раз, пока надпись на кнопке Print (Печать) не примет вид SaveFile (Сохранить в файле).

| Нажмите кнопку SaveFile (Сохранить в файле). Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите место для сохранения файла, затем введите с клавиатуры имя файла в текстовом окне Save As (Сохранить как) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

| При желании распечатать документ дважды щелкните на имени файла, чтобы открыть утилиту EPSON MonitorIV. Проверьте, что выбран нужный документ, затем нажмите кнопку Resume (Продолжить) для отправки данных к принтеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая