Как сделать / Техобслуживание

# Обновление и деинсталляция программного обеспечения

> Обновление ОС на Windows Me или 98
> Обновление ПО принтера в Windows Me, 2000 или NT 4.0
> Деинсталляция драйвера принтера

Выполните указания этого раздела, если вы обновляете операционную систему прежней версии Windows, обновляете программное обеспечение принтера в Windows Me, Windows 2000 либо в Windows NT 4.0 или если вы деинсталлируете драйвер принтера из Windows или Macintosh.

## Обновление ОС на Windows Me или 98

Если вы обновили операционную систему на вашем компьютере с Windows 95 на Windows Me или 98, вы должны деинсталлировать программное обеспечение вашего принтера, а затем инсталлировать его вновь. См. Деинсталляция драйвера принтера об указаниях.

[К началу]

## Обновление ПО принтера в Windows Me, 2000 или NT 4.0

Когда вы обновляете программное обеспечение в Windows Me, 2000 или NT 4.0, обязательно деинсталлируйте прежнее программное обеспечение принтера до того, как вы установите новое программное обеспечение. Инсталляция поверх существующего программного обеспечения принтера приводит к отказам при попытке обновления. См. Деинсталляция драйвера принтера о подробных инструкциях по деинсталляции программного обеспечения принтера.

[К началу]

## Деинсталляция драйвера принтера

### В Windows

| Выключите принтер и отсоедините интерфейсный кабель от принтера.

| Нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, затем выделите Панель управления.

| Дважды щелкните значок Добавить/Удалить программы и выберите Программное обеспечение принтера EPSON из списка. Затем щелкните кнопку Добавить/Удалить. В Windows 2000 щелкните кнопкуИзменить/Удалить.

| Выберите значок EPSON Stylus C80 Series или EPSON Stylus C70 Series и щелкните OK.

| Щелкните OK.

| Примечание:

| Если вы пользуетесь USB-портом для подключения принтера в Windows Me или 98, вы также должны деинсталлировать дополнительный USB-элемент. Выделите EPSON USB Printer Device из списка в утилите Добавить/Удалить программы, затем щелкните кнопкуДобавить/Удалить и щелкните OK при появлении подсказки перезапустить компьютер. Если элемент EPSON USB Printer Device отсутствует в списке Добавить/Удалить программы, дважды щелкните EPUSBUN.EXE в программном обеспечении принтера, поставленном вам на компакт-диске, а затем выполняйте указания с экрана.

### В Macintosh

| Включите компьютер Macintosh и вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Диск с программным обеспечение принтера EPSON откроется автоматически.

| Если единственный значок Установщик появится, дважды щелкните этот значок. При появлении на экране отдельных папок со значками установщиков для нескольких языков, дважды щелкните папку предпочитаемого национального языка, затем дважды щелкните значокУстановщик внутри папки.

| При появлении первого окна щелкните команду Продолжить. Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите команду Удалить в ниспадающем меню слева вверху, затем щелкните команду Деинсталлировать.

[К началу]

Предыдущая