Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы пользователи других компьютеров в сети могли бы печатать на нем совместно с вами.

| Примечание:

| Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы пользоваться своим принтером совместно, обратитесь к администратору вашей сети.

| Изображения в этом разделе относятся к Windows 2000.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подключен непосредственно. Затем вы должны добавить настройку для принтера на каждом компьютере, который будет подключаться к нему через сеть.

## Настройка вашего принтера как общего

Чтобы разделять принтер с пользователями других компьютеров в сети, выполните следующие действия по конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно.

| Примечание:

| Изображения в этом разделе относятся к Windows 2000.

| Нажмите кнопку Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Правой клавишей мыши выделите значок своего принтера, затем щелкните Доступ.

| Выберите Общий принтер (пользователи Windows NT 4.0 выбирают Общий),затем введите название для общего принтера.

|  | Примечание:

|  | В названии принтера не должно быть пробелов и дефисов.

> Если вы хотите, чтобы ОС Windows 2000 или NT 4.0 автоматически загружала драйверы принтеров в компьютеры, которые работают с различными версиями Windows, щелкните Дополнительные драйверы и выберите среду и операционную систему для других компьютеров. Щелкните OK, затем вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Выделите WINNT40 для Windows NT 4.0 или WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните OK для установки дополнительных драйверов.

| Щелкните OK, или щелкните Закрыть, если вы установили дополнительные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для пользования вашим принтером через другие компьютеры в сети вы должны вначале добавить настройку для принтера на каждом компьютере, который будет иметь доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Ваш принтер должен быть настроен как общий ресурс на компьютере, к которому он подсоединен непосредственно, до того, как вы получите доступ к нему из другого компьютера. Об указаниях, см. Настройка вашего принтера как общего.

| Нажмите кнопку Пуск, укажите на Настройка и затем щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер. Открывается мастер Add Printer Wizard.

| Щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| В следующем окне щелкните кнопку Далее.

| Дважды щелкните значок компьютера, который подсоединен к принтеру непосредственно. Затем щелкните значок соответствующего принтера.

| Щелкните кнопку Далее и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно, мастер Add Printer Wizard может подсказать вам установить драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните кнопку Установить с диска и выполняйте указания с экрана.

|  | Чтобы следить за состоянием общего принтера, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. См.Установка EPSON Status Monitor 3 об указаниях.

### Установка EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Если диалоговое окно Установщик не открылось, дважды щелкните команду SETUP.EXE в окне CD-ROM-дисковода.

| Выделите команду Установить EPSON Status Monitor 3 и щелкните .

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее