Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Системные требования

> Пользование принтером
> Пользование оперативным Руководством пользователя

## Пользование принтером

См. ниже соответствующий раздел о минимальной и рекомендуемой конфигурации компьютерных систем, необходимых для пользования принтерами EPSON Stylus C80 и C70.

### К системам Windows

Для пользования принтером вам потребуется установленная на вашем компьютере операционная система Microsoft® Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® 95, Windows® 2000 или Windows NT® 4.0, а принтер должен быть подсоединен к компьютеру через экранированный параллельный кабель с витыми парами проводов. Если вы захотите подсоединить свой принтер к USB-порту, вам потребуется ПК с предварительно установленной ОС Windows 98 или Windows 2000, имеющий USB-порт, к которому вы подключите свой принтер через стандартный экранированный USB-кабель.

Ваш компьютер должен также отвечать следующим системным требованиям.

Минимальная конфигурация системы | Рекомендуемая конфигурация системы
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium 150 МГц или более мощный для Windows Me, 98 и 95 Процессор Pentium 133 МГц или более мощный для Windows 2000 Процессор Pentium II 300 МГц или более мощный для Windows NT 4.0
ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me ОЗУ 32 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 ОЗУ 64 Мбайт для Windows 2000 | ОЗУ 64 Мбайт для Windows Me ОЗУ 64 Мбайт или более для Windows 98, 95 и NT 4.0 ОЗУ 64 Мбайт или более для Windows 2000.
20 Мбайт на жестком диске для Windows Me, 98 и 95 40 Мбайт на жестком диске для Windows 2000 и NT 4.0 | 50 Мбайт или более на жестком диске для Windows Me, 98 и 95 100 Мбайт или более на жестком диске для Windows 2000 и NT 4.0
VGA-монитор | VGA- или улучшенный монитор

Поставщик вашего компьютера может обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### К системам Macintosh

Для подключения принтера EPSON Stylus C80/C70 к компьютерам Apple® Macintosh® вы должны использовать USB-кабель.

Ваш Macintosh также должен отвечать следующим системным требованиям.

Минимальная конфигурация системы | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS 8.1 | Mac OS 9.0 или более новая (исключая Mac OS X)
14 Мбайт доступной памяти 14 Мбайт доступной памяти, когда включена фоновая печать. | 30 Мбайт или более доступной памяти 50 Мбайт или более доступной памяти, когда включена фоновая печать.

| Примечания:

| Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для определения, какая часть памяти доступна, выберите команду Об этом компьютере из меню Apple и прочтите размер памяти (указан в килобайтах) под заголовком "Самый большой неиспользованный блок" (1024 Кбайт=1 Мбайт).

| Потребность в памяти указана выше для печати на листах формата Letter. Эта потребность может изменяться в зависимости от фактического размера бумаги, вида программного приложения, которым вы пользуетесь, и сложности документа, который вы намереваетесь печатать.

Кроме этих требований к системе и потребностей в памяти вам потребуется 10 Мбайт свободной области памяти на жестком диске для установки программного обеспечения вашего принтера. Чтобы печатать, вам необходим еще объем свободной памяти на жестком диске, примерно в 2 раза превышающий размер файла, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Пользование оперативным Руководством пользователя

См соответствующий раздел ниже о минимальной конфигурации компьютерных систем, необходимой для пользования оперативным Руководством пользователя.

### К системам Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, 95, 2000 или Windows NT® 4.0
ЦП | Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000
Память | ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 (рекомендуется ОЗУ 32 Мбайт или более) ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me и 2000
Свободная область на жестком диске | 5 Мбайт для установки Руководства пользователя
CD-ROM-дисковод | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более быстрый)
Монитор | с разрешающей способностью 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветопередачи High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

### К системам Macintosh

Система | Mac OS 8.1 или более новая (исключая Mac OS X)
Память | ОЗУ 16 Мбайт (рекомендуется ОЗУ 32 Мбайт или более)
Свободная область на жестком диске | 5 Мбайт для установки Руководства пользователя
CD-ROM-дисковод | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более быстрый)
Монитор | с разрешающей способностью 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветопередачи High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

[К началу]

Предыдущая