Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Главное

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Цвет
> Выполнение установки Режим
> Предварительный просмотр вашего отпечатка

Вы можете выполнить установки Тип носителя, Режим, Цвет и Предварительный просмотр отпечатка в меню Главное. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки доступны на принтере, поэтому эту установку следует выполнять первой.

В меню Главное выберите установку Тип носителя, соответствующую бумаге, которую вы заложили в принтер. Чтобы определить, каким типом носителя вы пользуетесь, найдите свой носитель в списке ниже и сошлитесь на соответствующий тип носителя, в группу которого он включен (название группы набрано полужирным шрифтом). По некоторым носителям представлено несколько установок Тип носителя для вашего выбора.

##### Plain Paper (Простая бумага)

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214

##### Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага для струйной печати)

EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

##### Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйной печати фотографического качества)

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122

##### Matte Paper-Heavyweight (Толстая матовая бумага)

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

##### Double-Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага)

EPSON Double Sided Matte Paper (A4) | S041569 S041570
EPSON Double Sided Matte Paper (Letter) | S041568

##### Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага)

EPSON Archival Matte Paper (A4) | S041342
EPSON Archival Matte Paper (Letter) | S041341

##### Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйной печати)

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

##### Premium Glossy Photo Paper (Высококачественная глянцевая фотобумага)

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286

##### Premium Semigloss Photo Paper (Высококачественная полуглянцевая фотобумага)

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331

| Примечание:

| Наличие в продаже специальных носителей зависит от региона. Для получения новейшей информации о наличии в продаже носителей в вашей стране обратитесь в службу технической поддержки пользователя от фирмы EPSON. См. Где получить техническую помощь о подробных сведениях.

[К началу]

## Выполнение установки Цвет

Установка Цвет позволяет вам применять цветную или черно-белую печать. Щелкните Цветная для цветной печати либо Черная для черно-белой печати или для печати в градациях серой шкалы.

| Примечание:

| На следующих носителях нельзя печатать черными чернилами. Оттенки черного цвета на этих носителях создаются псевдосмешением голубых, пурпурных и желтых чернил.

| Premium Glossy Photo Paper (Высококачественная глянцевая фотобумага)

| Premium Semigloss Photo Paper (Высококачественная полуглянцевая фотобумага)

| Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйной печати)

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки Режим в меню Главное предоставляют вам три уровня управления через программное обеспечение принтера, которые объясняются ниже:

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматическим режимом о подробных сведениях.
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам выбирать среди широкого разнообразия установок по корректированию изображения, специально разработанных для улучшения фотографий. См. Пользование режимом PhotoEnhance о подробных сведениях.
Пользовательский | Этот режим позволяет вам выбирать из списка готовых или персонализированных установок те, что ближе всего соответствуют виду документа, который вы намерены печатать. Когда выбрано Пользовательский, активна кнопка Расширенные, позволяющая открыть диалоговое окно Расширенные. См. Пользование Пользовательским режимом о подробных сведениях.

Кроме подготовки всеобъемлющих установок группы Режим, которые влияют на общее качество печати, вы можете изменить ваши индивидуальные характеристики отпечатка с помощью установок из меню Бумага и Макет. См. Выполнение установок в меню Бумага или Выполнение установок в меню Макет о подробных сведениях.

### Пользование Автоматическим режимом

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Режим в в меню Главное, программное обеспечение принтера само выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Цвет. Чтобы задать установку параметра Цвет, см. Выполнение установки Цвет. Чтобы задать установку Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя.

| Примечание:

| В зависимости от носителя, выбранного в списке Тип носителя (когда Автоматический задано), регулировочная полоса с ползунком появляется под переключателем Пользовательский которая позволяет вам выбирать установку Качество, Скорость или средний уровень. Выбирайте Качество , когда для вас важнее качество, а не скорость печати.

| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через программное обеспечение принтера. Однако, если ваше программное приложение не делает этого, вы должны также проверить эти установки в меню Бумага, заданные через программное обеспечение принтера.

### Пользование режимом PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance дает вам многообразие установок для коррекции изображения, которые вы можете применять к изображениям ваших фотоснимков перед печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает ваших оригинальных данных печати.

| Примечания:

| Этот режим доступен только при печати с 16-, 24- или 32-разрядной цветопередачей.

| Печатание с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и от объема данных по вашему изображению.

Этот режим предоставляет вам выбор следующих установок.

Стандартный | Нормальная коррекция большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Портрет | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Пейзаж | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например гор, неба и океанов.
Размытый фокус | Придает вашим снимкам вид выполненных фотоаппаратом с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает вашим фотоснимкам тон сепии.

Выбор режима PhotoEnhance также активизирует флажок Коррекция цифрового фото. Устанавливайте этот флажок, когда печатаете фотоснимки, сделанные цифровой фотокамерой, для придания вашим отпечатанным изображениям естественного гладкого вида, свойственного фотографиям, полученным с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Пользование Пользовательским режимом

Выбор Пользовательского режима в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого вы можете выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Либо вы можете выбрать способ обеспечения соответствия цветов. Вы можете также создать и сохранить ваши собственные пользовательские установки. Подробнее о выполнении ваших собственных пользовательских установок см. Выполнение Расширенных установок.

По умолчанию вы можете выбирать следующие установки:

Готовая установка | Описание
Текст | Эта установка рекомендуется для печати презентационных документов, например графиков и диаграмм.
Экономичная | Эта установка рекомендуется для печати текстовых черновиков.
ICM | Этот метод автоматически подстраивает цвета на отпечатках под цвета на экране монитора. ICM - это аббревиатура от Image Color Matching (Соответствие цвета изображения).
sRGB | Этот метод лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

Когда вы выбираете пользовательскую установку, другие установки, например Качество печати, Растрирование полутонов и Регулировка цвета, задаются автоматически. Изменение этих установок отражается на картинке слева от меню Главное.

Выполните следующие действия по выбору пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное.

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.

| Подтвердите правильность установок параметров Тип носителя и Цвет перед печатью, так как на них может повлиять выбранная вами пользовательская установка. См. Выполнение установки Тип носителя или Выполнение установки Цвет о подробностях.

#### Выполнение Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им название и добавить их к списку Пользовательские установки в меню Главное.

Придерживайтесь следующих указаний при выполнении Расширенных установок.

| Примечание:

| Окна программного обеспечения принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows 98 и 95. Окна программного обеспечения принтера для Windows Me, 2000 и NT 4.0 и слегка отличаются по своему виду.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное и затем щелкните Расширенные. Открывается диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите Тип носителя, который соответствует заложенному вами в принтер. См. также Выполнение установки Тип носителя.

| Выберите Цветные или Черные в качестве установки параметра Цвет.

| Выберите установку Качество печати.

| Задайте при необходимости другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечания:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, но не на текст и графики. Например, если выбрана Монохромная в списке Тон (доступен, когда функция PhotoEnhance задана), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только рисунки. Любой же цветной текст или графики в том же документе могут быть напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки будут отключены в зависимости от выбранных вами значений параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.

| Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши установки и вернуться в меню Главное. Для возвращения в меню Главное без активизации ваших установок нажмите кнопку Отмена. Чтобы сохранить ваши Расширенные установки, переходите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить ваши Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное название для ваших установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить. Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечания:

| Названия готовых установок EPSON или методы обеспечения соответствия цветов нельзя применять к вашим пользовательским установкам.

| Вы не можете удалить готовые установки EPSON или методы обеспечения соответствия цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите название этой установки в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.

#### Пользование вашими сохраненными установками

Чтобы воспользоваться вашими установками, выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное, затем выберите свои установки в списке Пользовательские установки.

Если вы измените установку Тип носителя или Цвет, когда выбрана одна из ваших собственных специализированных установок в списке Пользовательские установки, показанный в списке выбор вернется к Пользовательским установкам. Изменение не отразится на вашей собственной специализированной установке, которую выбрали перед этим. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто выберите ее в списке еще раз.

[К началу]

## Предварительный просмотр вашего отпечатка

Установите флажок Предварительный просмотр отпечатка в меню Главное, чтобы предварительно просмотреть ваш документ перед печатью,

Когда вы посылаете принтеру задание печати, открывается окно Предварительный просмотр отпечатка EPSON, в котором вы сможете внести изменения перед печатью.

Инструментальная панель Предварительный просмотр отпечатка EPSON содержит несколько кнопок со значками, с помощью которых вы можете выполнять следующие функции.

| Перетащить и отпустить | Щелкните эту кнопку, чтобы выбирать и передвигать водяные знаки.
| Масштаб | Щелкните эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить предварительно просматриваемую страницу.
| В размер экрана | Щелкните эту кнопку, чтобы изменить масштаб предварительно просматриваемой страницы так, чтобы она не выходила за пределы экранного окна страницы. Выбирайте эту функцию, когда вам необходимо увидеть страницу целиком.
| Максимальное масштабирование | Щелкните эту кнопку, чтобы показать предварительно просматриваемую страницу с максимально возможным увеличением.
| Показать/скрыть область печати | Щелкните эту кнопку, чтобы на экране показать или скрыть линии границ области печати. Принтер не напечатает ничего за пределами этой области.
| Водяной знак | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Установки водяного знака. В нем вы можете изменить любую из текущих установок водяного знака.
| Сброс установок водяного знака | Щелкните эту кнопку, чтобы восстановить все установки водяного знака такими, какими они были в момент первого открытия диалогового окна Предварительный просмотр отпечатка EPSON. Если вы не изменяли никаких установок, эта функция будет заблокирована.
| Предыдущая страница | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть страницу, предшествующую текущей рассматриваемой странице. Если предшествующая страница отсутствует, то эта функция будет заблокирована.
| Следующая страница | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть очередную страницу у документа. Если следующая страница отсутствует, то эта функция будет заблокирована.

Вы можете манипулировать предварительно просматриваемым документом следующими путями:

- Выбрать и предварительно просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер окна предварительного просмотра.

- Увеличить предварительно рассматриваемый документ. Для этого щелкнитеВид и затем Увеличить, чтобы открыть окно Увеличить, которое увеличивает область предварительно просматриваемого документа, обрамленную красным прямоугольником. Перетаскивая красный прямоугольник, вы можете изменить увеличенную часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, которые составляют плакат. Окно Плакат открывается автоматически, когда вы посылаете принтеру задание печати, еслиПлакат выбран как параметр Многостраничная в меню Макет. Через это окно вы можете просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Вы также можете открыть это диалоговое окно, щелкнув Вид и затем Плакат.

- Нанести водяные знаки. Выбираемый вами водяной знак будет отображаться на предварительно просматриваемом изображении. Подробную информацию о форматировании специализированных водяных знаков см. в разделе Выполнение установок Водяной знак.

- Позволяют указывать, какие из страниц документа вы хотите напечатать. Для того чтобы добавить или удалить страницу, щелкните страничный значок в списке слева от окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страничный значок в меню Параметры печати. Команды меню Параметры печати перечислены ниже:

| Добавить страницу | Щелкните эту кнопку, чтобы к списку страниц, намеченных для печати, добавить выделенные страницы.
| Удалить страницу | Щелкните эту кнопку, чтобы из списка страниц, намеченных для печати, удалить выделенные страницы.

По окончании предварительного просмотра документа щелкните Печать, чтобы напечатать этот документ, либо щелкните Отмена, чтобы отменить печать.

[К началу]

Предыдущая | Далее