Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Проверка уровня чернил

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

## Для пользователей Windows

Вы можете проверить уровни оставшихся чернил в картриджах, пользуясь утилитой EPSON Status Monitor 3, либо с помощью Индикатора хода. См. далее соответствующий раздел об указаниях.

### EPSON Status Monitor 3

Войдите в утилиту EPSON Status Monitor 3 любым из следующих путей.

Откройте программное обеспечение принтера, щелкните вкладку Сервис и затем щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3.

Появляется картинка с отображением уровней оставшихся чернил в картриджах.

| Примечание:

| Если какой-либо из картриджей, установленных на принтере, поврежден, несовместим с моделью принтера или установлен неправильно, утилита EPSON Status Monitor 3 не будет показывать на картинке точный уровень оставшихся чернил в любом из картриджей. Обязательно замените или установите заново картридж, когда утилита Epson Status Monitor 3 укажет на это.

### Индикатор хода

Диалоговое окно Индикатор хода открывается автоматически, когда вы посылаете принтеру задание печати. Вы можете проверить уровни оставшихся чернил через это диалоговое окно.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Вы можете проверить уровни оставшихся чернил, пользуясь утилитой StatusMonitor. Выполните следующую процедуру.

| Щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл вашего программного приложения. Открывается диалоговое окно Печать.

| Щелкните кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита.

> Появляется картинка, отображающая уровни оставшихся чернил.

|  | Примечания:

|  | Картинка отображает уровни остатков чернил в момент открытия утилиты EPSON StatusMonitor. Для обновления информации об уровнях оставшихся чернил щелкните кнопку Обновить.

|  | Если какой-либо из картриджей, установленных на принтере, поврежден, несовместим с моделью принтера или установлен неправильно, утилита EPSON StatusMonitor не будет показывать на картинке точный уровень оставшихся чернил в любом из картриджей. Обязательно замените или установите заново картридж, когда утилита Epson StatusMonitor укажет на это.

[К началу]

Предыдущая | Далее