Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка конвертов

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Печать на конвертах не поддерживается в операционной среде DOS.

- Вы можете закладывать до 10 конвертов в загрузчик листов.

|  | Примечание:

|  | Склонность к деформированию и толщина конвертов различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой расправляйте каждый конверт в стопке до плоского состояния. Если качество печати ухудшается после закладки в загрузчик листов стопки конвертов, загружайте по одному конверту за один раз.

- Откройте крышку принтера и установите регулировочный рычаг в положение .

|  | Примечание:

|  | Верните регулировочный рычаг в нормальное положение после печати на конвертах. Чтобы избежать пропусков, всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на других носителях.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении , обратите внимание на то, чтобы флажок Высокая скорость в диалоговом окне драйвера принтера Расширенные был снят. Для снятия этого флажка вам также может потребоваться изменить установку параметра Качество печати.

- Закладывайте конверты узкой стороной вперед с клапаном слева, как показано на рисунке.

- Не используйте скрученных, мятых или загнутых конвертов.

- Перед загрузкой обязательно расправляйте клапаны конвертов.

- Не применяйте очень тонких конвертов, которые могут завернуться во время печати.

- Задайте Простая бумага в качестве установки параметра Тип носителя в меню Главное в программном обеспечении принтера.

- Выберите соответствующий размер конверта среди доступных установок параметра Размер бумаги и выбирайте Альбомная в качестве установки параметра Ориентация в меню Бумага.

- При печати на конвертах установка Экономичный в режиме Пользовательский и установка Экономичная, которая предлагаются под заголовком Качество печати, в диалоговом окне Расширенные, будут недоступны.

- Когда вы печатаете на конвертах, выберите режим MicroWeave в диалоговом окне Расширенные, если конверты не указаны в качестве установки параметра Размер бумаги в вашем приложении.

- Фирма EPSON рекомендует пользоваться черными чернилами при печати на конвертах. Если вы решите использовать чернила другого цвета, задайте более широкое поле, чтобы избежать размазывания чернил в нижней части конверта.

- Ниже приведены рекомендуемые размеры области печати при печатании черными чернилами.

A: | Минимальное верхнее поле 3.0 мм (0.12").
B-L: | Минимальное левое поле 3.0 мм (0.12").
B-R: | Минимальное правое поле 3.0 мм (0.12").
C: | Минимальное нижнее поле 20 мм (0.78").
: | Вы можете расширить минимальное нижнее поле до 3 мм, выбрав Максимальная в качестве установки параметра Область печати в меню Бумага в программном обеспечении принтера (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Однако качество печати может ухудшиться в расширенной области.

[К началу]

Предыдущая | Далее