Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X)

# Задание установок в диалоговом окне Print (Печать)

> Задание установки Media Type (Тип носителя)
> Задание установки Color (Цвет)
> Задание установки Mode (Режим)
> Задание установки Copies (Копии)
> Задание установки Pages (Страницы)
> Установка времени начала печати
> Предварительный просмотр вашей распечатки
> Сохранение буферизованных данных в виде файла

В диалоговом окне Print (Печать) вы можете задавать установки Media Type (Тип носителя), Mode (Режим), Color (Цветные), Copies (Копии) и Pages (Страницы). Из этого диалогового окна вы также можете получить доступ к другим диалоговым окнам, в которых можно задавать время начала печати, просматривать документ перед печатью и сохранять буферизованные данные в файле. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет доступность других установок, поэтому данную установку всегда нужно задавать в первую очередь.

В диалоговом окне Print (Печать) выберите установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует типу бумаги, загруженной в принтер. Чтобы выяснить какой тип носителя вы используете, найдите ваш носитель в списке Media Type Settings (Установки для типа носителя) и определите группу, в которой он находится (название группы выделено жирным шрифтом). Для некоторых носителей можно выбирать из нескольких установок Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

[К началу]

## Задание установки Color (Цвет)

Установка Color (Цвет) позволяет вам печатать в цветном или черно-белом режиме. Щелкните на Color (Цветные), чтобы печатать в цвете или щелкните на Black (Черные), чтобы печатать в черно-белом режиме или в режиме серой шкалы.

| Примечание:

На следующих носителях нельзя печатать черными чернилами. Черные цвета на этих носителях создаются сочетанием голубых, пурпурных и желтых чернил.

Photo Paper (Фотобумага)

Glossy paper-Photo Weight (Глянцевая плотная фотобумага)

Premium Semigloss Photo Paper (Полуглянцевая фотобумага Premium)

Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров)

[К началу]

## Задание установки Mode (Режим)

Установка Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать) предоставляет вам три уровня контроля над программным обеспечением принтера, как это объясняется ниже.

Automatic (Автоматический) | Этот режим обеспечивает самый простой и быстрый способ начала печати. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима Automatic (Автоматический) .
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам выбирать разнообразные установки для коррекции изображений. Данные установки ориентированы на печать фотографий. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима PhotoEnhance .
Custom (Пользовательский) | Этот режим позволяет вам выбирать из списка заранее созданных или персонально сконфигурированных установок, которые в наибольшей степени подходят для того типа документа, который вы хотите напечатать. Когда выбран режим Custom (Пользовательский), то становится доступной кнопка Advanced (Расширенный), которая позволяет обратиться к диалоговому окну Advanced (Расширенный). За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима Custom (Пользовательский) .

Кроме задания исчерпывающих установок в окне Mode (Режим), влияющих на общее качество печати, вы также можете изменять отдельные аспекты вашей распечатки, используя для этого установки, содержащиеся в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установок в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) или к разделу Задание установок в диалоговом окне Layout (Макет) .

### Использование режима Automatic (Автоматический)

Когда в диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выбран Automatic (Автоматический), то программное обеспечение принтера само позаботится о всех детальных установках, основываясь на текущих установках Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет). Для задания установки Color (Цвет) обратитесь к разделу Задание установки Color (Цвет) . Для задания установки Media Type (Тип носителя) обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя).

| Примечание:

В зависимости от носителя, выбранного в списке Media Type (Тип носителя) (при выбранном режиме Automatic (Автоматический)), в правой части параметров Mode (Режим) появится ползунок, который позволит вам выбирать между Quality (Качество), Speed (Скорость) или средний уровень. Выберите Quality (Качество), если качество для вас важнее, чем скорость печати.

### Использование режима PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance позволяет вам выбирать разнообразные установки для коррекции изображений, которые вы можете применить к вашим фотографиям перед тем, как их напечатать. PhotoEnhance не изменяет ваши исходные данные.

| Примечания:

Этот режим доступен только при печати данных с 32-разрядным цветом.

Печать с выбранным режимом PhotoEnhance может увеличить время печати, которое будет зависеть от вашей компьютерной системы и от объема данных, содержащихся в вашем изображении.

Вы можете выбирать из следующих установок.

Standard (Стандартный) | Эта установка задает стандартную коррекцию изображений, пригодную для большинства фотографий. Сначала попробуйте эту установку.
People (Портрет) | Эта установка лучше всего подходит для фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Эта установка лучше всего подходит для таких фотографий на открытом воздухе, как горы, небеса и океаны.
Soft Focus (Размытый фокус) | Эта установка делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Sepia (Сепия) | Эта установка накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.

Выбор PhotoEnhance разрешает также выбирать опцию Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Выберите эту опцию, если вы хотите печатать фотографии, сделанные с помощью цифровой фотокамеры. Это позволит придать печатаемым изображениям более естественный вид и сделать их похожими на фотографии, полученные с помощью обычных пленочных фотоаппаратов.

### Использование режима Custom (Пользовательский)

Выбор в качестве параметра для Mode (Режим) установки Custom (Пользовательский) делает доступным список Custom Settings (Пользовательские установки). В этом списке вы можете выбирать готовые сочетания установок, ориентированные на печать текста и графики. Или вы можете выбрать ColorSync - метод цветового соответствия. Вы также можете создавать и сохранять свои собственные сочетания установок. За более подробной информацией по созданию ваших собственных пользовательских установок обратитесь к разделу Задание установок Advanced (Расширенный).

Вы можете выбирать из следующих готовых установок.

Метод цветового соответствия | Описание
Text/Graph (Текст/графика) | Эта установка хорошо подходит для печати презентационных материалов, включающих диаграммы и графики.
Economy (Экономичный) | Эта установка лучше всего подходит для печати черновиков текстов.
ColorSync | Эта установка автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране.

Если вы выбрали установку Custom (Пользовательский), то другие установки, такие как Print Quality (Качество печати), Halftoning (Полутонирование) и Color Management (Режим цветокоррекции), будут заданы соответствующими. Изменения этих установок будут показаны в окошке, находящемся в левой части диалогового окна Print (Печать).

Для задания пользовательских установок нужно выполнить следующие действия.

| В диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский). Это сделает доступным список Custom Settings (Пользовательские установки), который расположен справа от кнопки с зависимой фиксацией Custom.

| В списке Custom Settings (Пользовательские установки) выберите такую установку, которая в наибольшей степени подходит для документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

| Проверьте, что в диалоговом окне Print (Печать) заданы правильные установки для Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет). За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установки Color (Цвет) или Задание установки Media Type (Тип носителя).

#### Задание установок Advanced (Расширенный)

Установки, задаваемые в диалоговом окне Advanced (Расширенный), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и добавить этот набор к списку Custom Settings (Пользовательские установки) в диалоговом окне Print (Печать).

Для задания установок Advanced (Расширенный) следуйте приведенным ниже указаниям.

| В диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский), а потом щелкните на кнопке Advanced (Расширенный). Откроется диалоговое окно Advanced (Расширенный).

| Выберите такую установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует носителю, загруженному в принтер. За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя).

| В установке Color (Цвет) выберите Color (Цветные) или Black (Черные).

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечания:

Установка PhotoEnhance влияет только на изображения, но не на текст или графику. Например, если в списке Tone (Цветовой тон) выбран Monochrome (Монохромный) (разрешенный, когда выбран PhotoEnhance4 ), то при печати документа только изображения будут печататься в монохромном режиме. Любой цветной текст или цветные рисунки, присутствующие в этом документе, будут напечатаны в цвете.

Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Щелкните на OK, чтобы применить ваши установки и чтобы вернуться в диалоговое окно Print (Печать). Чтобы вернуться на закладке Main (Главное), не применяя сделанных установок, щелкните на Cancel (Отмена). Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный), перейдите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный) в списке Custom Settings (Пользовательские установки), щелкните в диалоговом окне Advanced (Расширенный) на Save Settings (Сохранить установки). Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

В окно Name (Имя) введите уникальное имя (содержащее до 16 символов) для созданной вами установки и щелкните на Save (Сохранить). Ваши установки Advanced (Расширенный) будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки). Вы можете сохранить до 100 различных пользовательских установок.

Чтобы удалить установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings и щелкнуть на Delete (Удалить).

#### Использование ваших сохраненных установок

Для использования ваших сохраненных установок нужно в диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выбрать Custom (Пользовательский) и потом в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрать вашу установку.

Если вы измените установки Media Type (Тип носителя) или Color (Цвет), когда в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрана одна из созданных вами установок, то выбор, показанный в списке, вернется к Custom Settings (Пользовательские установки). Изменения не повлияют на выбранную ранее пользовательскую установку. Чтобы вернуться к созданной вами установке, нужно просто заново выбрать ее в списке.

[К началу]

## Задание установки Copies (Копии)

Для задания установки Copies (Копии) введите в текстовое окно Copies число копий, которые вы хотите напечатать.

[К началу]

## Задание установки Pages (Страницы)

Для задания установки Pages (Страницы) выберите All (Все) или Range (В диапазоне). Если вы выбрали Range (В диапазоне), то нужно в текстовые окна Range ввести соответствующий диапазон страниц.

[К началу]

## Задание времени начала печати

Вы можете указать время, в которое принтер должен начать печать вашего документа. Выполните указанные ниже действия.

| В диалоговом окне Print (Печать) щелкните на кнопке пиктограммы Background Printing (Фоновая печать). Откроется диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать).

| В качестве параметра Background Printing (Фоновая печать) выберите, если нужно, On (Вкл.).

| В качестве параметра Print Time (Время печати) выберите Urgent (Срочно), Normal (Нормально), Print at (Печатать), или Hold (Задержать).

> Если вы выберете Print at (Печатать), то с помощью стрелок, расположенных сбоку от текстовых окон даты и времени, задайте дату и время, когда ваш документ должен быть напечатан.

|  | Примечание:

Убедитесь, что в указанное вами время компьютер и принтер будут включены.

| Щелкните на OK. Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) закроется.

| В диалоговом окне Print (Печать) проверьте, что все ваши установки печати соответствуют вашим желаниям, после чего щелкните на Print (Печать).

| Примечание:

С помощью утилиты EPSON MonitorIV вы можете контролировать или изменять приоритет заданий на печать. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON MonitorIV.

[К началу]

## Предварительный просмотр вашей распечатки

Функция Preview (Просмотр) позволяет вам увидеть, как будет выглядеть ваш документ, до того, как вы его напечатаете. Для предварительного просмотра вашего документа выполните указанные ниже действия.

| Задайте установки для драйвера принтера.

| В диалоговом окне Print (Печать) щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр). Кнопка Print (Печать) превратится в кнопку Preview (Просмотр).

|  | Примечание:

Кнопку пиктограммы Preview (Просмотр) можно использовать для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить в файле). Щелкните на кнопке пиктограммы несколько раз, чтобы выбрать нужный вам режим. Информация о режиме Save File (Сохранить в файле) приведена в разделе Сохранение буферизованных данных в виде файла.

| Щелкните на кнопке Preview (Просмотр). Появится диалоговое окно Preview (Просмотр) и в нем будет показан ваш документ.

> В диалоговом окне Preview (Просмотр) есть несколько кнопок пиктограмм, которые позволяют выполнять следующие действия.

Пиктограмма | Название кнопки | Функция
| Edit Watermark (Редактирование водяного знака) | Щелкните на этой кнопке для выбора, перемещения или изменения размеров водяных знаков.
| Zoom (Изменение области просмотра) | Щелчок на этой кнопке позволяет увеличить или уменьшить размер просматриваемой страницы.
| Show/Hide Printable Area (Показать/спрятать область печати) | Щелчок на этой кнопке позволяет показать или спрятать граничные линии, обозначающие область печати. Принтер не сможет напечатать что-либо, находящееся вне этой области.
| Show/Hide Watermark Settings (Показать/спрятать установки для водяных знаков) | Щелчок на этой кнопке открывает диалоговое окно Watermark Edit (Редактирование водяного знака), в котором вы можете добавлять водяные знаки к документу и изменять любые текущие установки для водяных знаков.
| Add page (Добавить страницу) | Щелчки на этих кнопках позволяют добавлять или удалять выделенные страницы в списке страниц, предназначенных для печати.
| Remove page (Удалить страницу)

| Если вы удовлетворены предварительным просмотром изображения, то щелкните на Print (Печать).

> Если вид просматриваемой страницы вас не удовлетворяет, то щелкните на Cancel (Отмена). При этом диалоговые окна Preview (Просмотр) и Print (Печать) закроются с сохранением текущий установок печати. Снова откройте диалоговое окно Print (Печать), чтобы внести дополнительные изменения в установки для печати.

[К началу]

## Сохранение буферизованных данных в виде файла

Вы можете сохранить буферизованные данные в виде файла, если используете в диалоговом окне Print (Печать) кнопку пиктограммы Save File (Сохранить файл). Эта функция позволяет вам печатать документ, используя сохраненные буферизованные данные, позже, для чего будет достаточно просто выполнить двойной щелчок на сохраненном файле. Выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Используйте кнопку пиктограммы Preview (Просмотр) для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить файл). Щелкайте на кнопке пиктограммы, чтобы выбрать нужный режим.

| Задайте установки для драйвера вашего принтера.

| В диалоговом окне Print (Печать) несколько раз щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр), пока кнопка Print (Печать) не превратится в кнопку SaveFile (Сохранить файл).

| Щелкните на кнопке SaveFile (Сохранить файл). Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите каталог, в котором вы хотите сохранить файл, потом в клетку текста Save As (Сохранить как) введите имя файла и щелкните на Save (Сохранить).

| Когда вы захотите напечатать документ, выполните двойной щелчок на этом файле, чтобы открыть EPSON MonitorIV, убедитесь, что выбран правильный документ и потом щелкните на кнопке Resume (Возобновить), чтобы переслать данные на принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая