Информация об изделии / Спецификации принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Так как качество бумаги любой конкретной марки или типа может меняться производителем в любой момент времени, то EPSON не может аттестовать качество бумаги любой марки или типа, выпущенной не EPSON. Перед закупкой больших партий бумаги или перед большими распечатками всегда проверяйте качество печати на образцах.

## Технические характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) A5 (148 мм. x 210 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) Half letter (139.7 мм. x 215.9 мм.) Legal (216 мм. x 356 мм.) Executive (184.2 мм. x 266.7 мм.)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | От 0.08 мм. до 0.11 мм.
Плотность (для простой документной бумаги) | От 64 г/м2 до 90 г/м2

Конверты:

Размер | No. 10 (104.8 мм. x 241 мм.) DL (110 мм. x 220 мм.) C6 (114 мм. x 162 мм.) 132 мм. x 220 мм.
Типы бумаги | Простая документная бумага, для авиапочты
Плотность | От 75 г/м2 до 90 г/м2

Index Cards (Открытки):

Размер | A6 (105 мм. x 148 мм.) 5 x 8" (127 мм. x 203 мм.) 8 x 10" (203 мм. x 254 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Transparencies (Прозрачные пленки):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Glossy Paper-Photo Weight (Глянцевая плотная фотобумага):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Paper (Фотобумага):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) Panorama (210 мм. x 594 мм.) 100 мм. x 150 мм. 4 x 6" (102 мм. x 152 мм.) No perforations 200 мм. x 300 мм. 4 x 6" (113.6 мм. x 175.4 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага для струйных принтеров):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) Legal (216 мм. x 356 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) A6 (105 мм. x 148 мм.) 5 x 8" (127 мм. x 203 мм.) 8 x 10" (203 мм. x 254 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Enhanced Matte Paper (Улучшенная матовая бумага):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Double Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Premium Semigloss Photo Paper (Полуглянцевая фотобумага Premium):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Matte Paper-Heavyweight (Матовая плотная бумага):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

| Примечания:

Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать замятие бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60% RH

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы (включая листы панорамного формата) и открытки

Конверты

A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм. (0.12 in.).
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм. (0.12 in.).
B-R: | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм. (0.12 in.).
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14.0 мм. (0.55 in.) для отдельных листов (включая листы панорамного формата) и открытки. Минимальная установка нижнего поля для конвертов равна 20.0 мм. (0.78 in.). При печати вблизи нижнего поля некоторые цвета могут печататься неправильно. В таком случае нужно попробовать увеличить нижнее поле.
: | Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм. если на закладке драйвера принтера Page Layout (Макет страницы) (Windows) выберете под More Options (Дополнительные параметры) опцию Minimize Margins (Минимальные поля) или если в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) для Printable Area (Область печати) выберете опцию Maximum (Максимум). Однако, в дополнительной области качество печати может ухудшиться. Поэтому перед большими объемами печати с такой установкой всегда делайте пробные распечатки на отдельных листах для оценки качества печати.

|  | Примечание:

Всегда загружайте бумагу в принтер коротким краем вниз. Загружайте конверты узким краем вниз, чтобы при этом сторона с клапаном была слева.

[К началу]

Предыдущая | Следующая