Закрыть # Загрузка конвертов Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.
| Откройте выходной лоток и выдвиньте удлинитель выходного лотка.
| Установите регулировочный рычаг в положение .
|  | Примечания:
После печати на конвертах верните регулировочный рычаг в стандартное положение . Чтобы при печати на других носителях избежать пропусков, нужно всегда перед этим возвращать регулировочный рычаг в положение .
Когда регулировочный рычаг находится в положении , убедитесь, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) не выбрана опция High Speed (Высокая скорость). При отмене этой опции возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати).
| Передвиньте левую боковую направляющую таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину ваших конвертов.
| Загружайте конверты узкой стороной вперед и сторона с клапаном должна быть обращена влево, как это показано на рисунке.
Одновременно в податчик листов можно загрузить до 10 конвертов.
|  | Примечания:
Если вы собираетесь печатать на большом числе конвертов, то сначала выполните пробную печать на одном конверте, чтобы убедиться, что все выполняется правильно. Потом вы можете печатать на остальных конвертах.
Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопы конвертов превышает 10 мм., то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.
Не используйте искривленные или мятые конверты. Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов. Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.
|  | Примечание:
Если бумага подается неправильно, то выполните следующее.
Подавайте конверты таким образом, чтобы сторона с клапаном была справа, и выберите опцию Rotate 180° (Поворот на 180°) на закладке Page Layout (Макет страницы) (Windows) или выберите опцию Rotate by 180 degrees (Поворот на 180 градусов) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).
Чтобы выровнять конверт плотно прижмите пальцами все четыре угла конверта.
[К началу]
Закрыть