Другая информация

# Загрузка конвертов

Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.

| Откройте выходной лоток и выдвиньте его.

| Нажмите на ручку левой боковой направляющей и сдвиньте ее настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины конверта.

| Загружайте конверты узкой стороной вперед, с клапаном, обращенным вниз, как это показано на рисунке.

|  | Примечание:

Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

Вы можете загружать до 10 конвертов в автоподатчик за один раз.

Не используйте скрученные или мятые конверты.

Перед загрузкой разглаживайте клапаны конвертов.

Перед загрузкой разглаживайте края конвертов.

Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая