Различные возможности печати

# Печать нескольких страниц на листе

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройки драйвера для Mac OS X

Функция печати нескольких страниц на листе позволяет распечатывать по две или четыре страницы на одном листе бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна при выбранном переключателе Borderless (Без границ) на вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Mac OS 8.6 - 9.x).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Откройте вкладку Main (Главное), затем настройте качество печати с помощью параметра Quality Option (Качество). Для получения дополнительной информации о параметре Quality Option (Качество) смотрите следующий раздел. Смотрите раздел Установка Quality (Качество)

| Выберите необходимый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Откройте вкладку Page Layout (Макет), затем установите флажок Multi-Page (Многостраничность) и установите флажок Pages Per Sheet (Страниц на листе).

| При печати с выбранным переключателем Pages Per Sheet Printing (Печать нескольких страниц на листе) выполните следующие настройки.

2, 4 | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Print Page Borders (Печать границы листа) | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.
Page Order (Порядок печати) | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, это зависит от выбора переключателя в группе параметров Orientation (Ориентация) на вкладке Main (Главное).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Щелкните на значке Layout (Макет).

| Установите флажок Multi-Page (Многостраничность) в диалоговом окне Layout (Макет) и затем установите флажок Pages per Sheet (Страниц на листе).

| При печати с выбранным переключателем Pages Per Sheet Printing (Печать нескольких страниц на листе) выполните следующие установки.

2 Pages (2 страницы), 4 Pages (4 страницы) | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок печати) | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, это зависит от выбора переключателя в группе параметров Orientation (Ориентация) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).
Print page frames (Печать границы листа) | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных установок и закрытия диалогового окна Layout (Макет).

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите значение Stylus C84 для параметра Format (Формат).

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Paper Size (Размер бумаги) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Orientation (Ориентация).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите значение Stylus C84 для параметра Printer (Принтер), затем выполните настройку параметра Copies & Pages (Копии & Страницы).

|  | Примечание:

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Format (Формат) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) и Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Печать). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

Настройка параметра Copies & Pages (Копии & Страницы) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

| Выберите пункт Layout (Макет) из всплывающего меню.

| Выполните следующие установки.

Pages per Sheet (Страниц на листе) | Позволяет печатать несколько страниц документа на одном листе бумаги. Вы можете выбрать число страниц, равным 1, 2, 4, 6, 9 или 16.
Layout Direction (Направление макета) | Позволяет задать порядок, в котором будут печататься страницы на листе бумаги.
Border (Рамка) | Печатается рамка вокруг напечатанной страницы на каждом листе. Вы можете выбрать для данной установки значения None (Нет), Single hairline (Одиночная линия), Single thin line (Одиночная тонкая линия), Double hairline (Двойная линия) или Double thin line (Двойная тонкая линия).

|  | Примечание:

Пункт Layout (Макет) является стандартным для Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

| Выберите пункт Print Settings (Настройка печати) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Смотрите раздел Print Settings (Настройка печати)

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая