Настройки программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS X

# Настройка параметров печати

> Диалоговое окно Print (Печать)

| Примечание:

Диалоговое окно Print (Печать) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

## Диалоговое окно Print (Печать)

Позволяет вам выполнить соответствующую настройку параметров Printer (Принтер) и Presets (Предустановка).

Printer (Принтер) | Stylus C84 | Печать со стандартными полями.
Stylus C84 (Sheet Feeder-Borderless) (Автоподатчик-Без границ) | Печать без полей. Смотрите раздел Печать без полей
Presets (Предустановка) | Standard (Стандартные) | Печатать с текущими настройками.
Custom (Пользовательские) | Печатать с сохраненными пользовательскими настройками. Смотрите раздел Сохранение пользовательских настроек

Смотрите раздел Область печати

| Примечание:

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Format (Формат) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) и Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Печать). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

### Copies & Pages (Копии & Страницы)

Позволяет вам выполнить соответствующую настройку параметров Copies (Копии), Collated (Подбор), Pages (Страницы).

| Примечание:

Диалоговое окно Copies & Pages (Копии & Страницы) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

### Layout (Макет)

Позволяет вам выполнить соответствующую настройку параметров Pages per Sheet (Страниц на листе), Layout Direction (Направление макета) и Border (Граница).

| Примечание:

Диалоговое окно Layout (Макет) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

### Output Options (Настройки вывода)

Выберите эту настройку Save as File (Сохранить как файл) если вы хотите напечатать документ.

| Примечание:

Диалоговое окно Output Options (Настройки вывода) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

### Print Settings (Настройки печати)

#### Media Type (Тип носителя)

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие параметры будут доступны для изменений, поэтому его следует выставить первым. Выберите тип носителя, загруженного в принтер. Для определения типа используемого носителя найдите его в списке раздела Типы носителей.

| Установка Media Type (Тип носителя)

| Примечание:

Для получения последней информации о доступных в вашем регионе носителях, посетите сайт службы поддержки пользователей http://support.epson.ru. Смотрите раздел Обращение в службу поддержки пользователей

#### Color (Цвет)

Black (Черные) | Печать производится в монохромном режиме.
Color (Цветные) | Печать производится в цвете.

#### Автоматический режим

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) , программное обеспечение принтера само выбирает все установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Примечание:

В зависимости от носителя, который вы выбрали из раскрывающегося списка Media Type (Тип носителя) (при заданном режиме Automatic (Автоматический)), справа от группы параметров Mode (Режим) появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет установить ползунок в положение Quality (Качество) или Speed (Скорость). Выбирайте установку Quality (Качество), когда важнее качество, а не скорость печати.

#### Режим Advanced (Расширенный)

Выбор значения Advanced (Расширенный) для параметра Mode (Режим) дает вам широкие возможности настройки печати. Используйте эти установки при экспериментировании или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить ваши требования к отпечаткам.

##### Print Quality (Качество)

Выберите необходимое качество печати в списке Print Quality (Качество).

##### Super MicroWeave

Позволяет печатать более детализированные изображения, но снижает скорость печати. Становится доступной при выбранном значении Photo RPM для параметра Print Quality (Качество) в группе настроек Paper & Quality Option (Настройки бумаги и качества).

##### High Speed (Высокая скорость)

В этом режиме принтер печатает в двух направлениях - слева направо и справа налево. Режим High Speed (Быстрая печать) увеличивает скорость печати, но ухудшает ее качество.

##### Mirror Image (Зеркальное отображение)

Изображение печатается зеркально отраженным. Текст и графики отражаются справа налево.

##### Fast Feed (Быстрая подача)

Увеличивает скорость подачи бумаги в принтер. Режим Fast Feed (Быстрая подача) увеличивает скорость печати, но вместе с тем повышается шум принтера.

| Примечание:

Некоторые настройки могут быть недоступны, в зависимости от настройки параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Print Quality (Качество).

### Color Management (Управление цветом)

При выборе переключателя Color Management (Управление цветом) из всплывающего меню дают вам возможность управлять качеством печати в полном объеме. Используйте эти установки при экспериментировании или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить ваши требования к отпечаткам. Если вас полностью устаивают настройки сделанные вами, вы можете добавить их в список Custom Settings (Пользовательские установки) диалогового окна Print (Печать).
Смотрите раздел Сохранение пользовательских настроек

#### Color Controls (Управление цветом)

Задействует методы воспроизведения цвета и улучшения качества изображения, реализованные в драйвере принтера.

##### Gamma (Гамма)

Регулирует контраст изображения, изменяя средние тона цветов и оттенков серого.

##### Mode (Режим)

EPSON Vivid | Производит коррекцию цветового баланса для получения оптимального качества печати, основываясь на исходном изображении. Эта настройка рекомендуется для выполнения большого объема работ.
Charts and Graphs (Таблицы и графики) | Увеличивает насыщенность цветов и яркость полутонов изображения. Используйте эту настройку для печати таблиц и графиков.

##### Регуляторы

Регуляторы Color Enhancement (Настройка цвета) имеют значения от -25% до +25%. Перемещайте регулятор вправо или влево курсором мыши для регулировки параметры. Также вы можете ввести значение параметра от -25% до +25% в текстовое поле рядом с регулятором.

#### ColorSync

Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

#### No Color Adjustment (Не производить цветокоррекцию)

Печать происходит без применения цветокоррекции.

### Expansion (Увеличение)

С помощью регулятора, вы можете контролировать, насколько будет увеличено изображение при печати без полей.

При большом объеме печати, рекомендуется устанавливать значение Max (Максимум), чтобы избежать печати полей со всех четырех сторон листа. Переместите регулятор в положение Min (Минимум), чтобы увеличить область распечатаемого изображения. Однако, в этом случае, по краям бумаги могут остаться поля.

### Summary (Сводка)

Отображает список текущих установок.

| Примечание:

Диалоговое окно Summary (Сводка) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

### Save Custom Setting (Сохранение пользовательских настроек)

Сохраняет текущие настройки в списке Custom (Пользовательские) в раскрывающемся списке Presets (Предустановка) в диалоговом окне Print (Печать).

| Примечание:

Save Custom Setting (Сохранение пользовательских настроек) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

### Кнопка Preview (Предварительный просмотр)

Позволяет предварительно просматривать документ перед печатью.

| Примечание:

Кнопка Preview (Предварительный просмотр) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения дополнительной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

[К началу]

Предыдущая | Следующая