| Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка конвертов Чтобы загрузить конверты в принтер, сделайте следующее:
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Нажав на рычаг на левой направляющей, сдвиньте ее влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз и влево. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю конверта, но не прижимайте слишком сильно.
|  | Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. В податчик листов можно загрузить до 10 конвертов одновременно. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Распрямите клапан конверта перед загрузкой. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Подробнее о печати на конвертах см. в следующем разделе. См. раздел Печать на конвертах |