| Основная страница > Замена чернильных картриджей Проверка уровня чернил В Windows В Mac OS X В Windows Для проверки уровня чернил выполните одно из следующих действий. Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows. О добавлении значка на панель задач, см. раздел См. раздел Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3. Диаграмма показывает количество оставшихся чернил в картриджах.
|  | Примечание:
Если один из установленных чернильных картриджей сломан, несовместим с данной моделью устройства или установлен неправильно, EPSON Status Monitor 3 будет не в состоянии отобразить точное количество чернил. Обязательно замените или переустановите картриджи, на которые указывает EPSON Status Monitor 3.
Когда вы отправляете задание на печать, на экране компьютера автоматически появляется индикатор хода выполнения. В этом диалоговом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. К началу В Mac OS X Уровень чернил в картриджах можно проверить при помощи EPSON StatusMonitor. Сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. Откроется окно EPSON StatusMonitor.
| Примечание:
На диаграмме показан уровень чернил, каким он был при первом запуске утилиты EPSON StatusMonitor. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить). Если один из установленных чернильных картриджей сломан, несовместим с данной моделью устройства или установлен неправильно, EPSON StatusMonitor будет не в состоянии отобразить точное количество чернил. Обязательно замените или переустановите картриджи согласно указаниям EPSON StatusMonitor.
К началу |