| Печать : Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка конвертов Чтобы загрузить конверты в принтер, сделайте следующее:
| Откройте подставку для бумаги, вытяните ее удлинитель и затем откройте крышку податчика.
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Передвиньте левую боковую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины конверта.
| Загрузите конверты узкой стороной вперед с клапаном, обращенным вниз и влево, выровняйте их по правой боковой направляющей и продвиньте внутрь податчика.
|  | Примечание:
В податчик листов можно загрузить до 15 конвертов одновременно.
| Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.
|  | Примечание:
Удостоверьтесь, что конверты находятся под метками на внутренней стороне направляющих.
| Установите на прежнее место крышку податчика.
|  | Примечание:
Если вы собираетесь печатать большое количество конвертов, сначала попробуйте напечатать один, чтобы убедиться, что печать выполняется правильно. Затем можно напечатать остальные конверты. Качество свертки и толщина конвертов могут быть различными. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите каждый конверт в пачке перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Распрямите клапан конверта перед загрузкой. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати. Подробнее о печати на конвертах см. в следующем разделе. См. Печать на конвертах