| Сканирование : Основная страница > Детали устройства Панель управления Кнопки Индикаторы Кнопки
| Кнопка | Функция
1 | On (Вкл.) | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
2 |  | Нажмите для замены чернильных картриджей. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
3 | 10 × 15 4" × 6" A4 | Нажмите, чтобы выбрать размер бумаги, загруженной в податчик.
4 | Fit to Page (По размеру страницы) | Нажмите, чтобы уменьшить или увеличить скопированное изображение, подогнав его размеры под выбранный размер бумаги.
5 | Start (Старт) | Нажмите, чтобы выполнить копирование в оттенках серого.
6 | Start (Старт) | Нажмите, чтобы выполнить цветное копирование.
7 | Stop (Стоп) | Нажмите, чтобы остановить копирование. Копируемый лист будет подан в приемный лоток.
К началу Индикаторы
| Примечание:
Все индикаторы (кроме индикатора On (Вкл.)) гаснут, если не нажимать на кнопки в течении 15 минут. Нажмите на любую кнопку (кроме On (Вкл.)), и индикаторы вернутся в свое обычное состояние.
Индикатор | Вид | Состояние
On (Вкл.) | On (Вкл.) | Устройство включено.
Мигает (медленно) | Устройство активно.
Мигает (быстро) | Устройство выключается.
Ошибка | Горит или мигает | Произошла ошибка.
| Мигает | В одном или нескольких картриджах заканчиваются чернила. Вы можете продолжать копирование или печать, пока они не опустеют.
On (Вкл.) | Один или несколько картриджей израсходованы или не обнаружены.
10 × 15 4" × 6" A4 | On (Вкл.) | Указывает на выбранный размер бумаги.
Fit to Page (По размеру страницы) | On (Вкл.) | Указывает, что при копировании размер изображения будет изменен в зависимости от размера бумаги.
К началу |