| Печать : Основная страница > Устранение неполадок Бумага подается неправильно Бумага не подается Подается несколько листов Замятие бумаги Бумага загружена неправильно Бумага выталкивается не полностью или сминается Бумага не подается Удалите пачку бумаги и проверьте следующее. Бумага не закручена и не сложена. бумага не слишком старая. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге. Высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей. Количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для данного носителя. См. Возможность загрузки специальных носителей EPSON бумага не замялась внутри принтера. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу. См. Замятие бумаги Чернильные картриджи не израсходованы. Если картридж закончился, замените его. См. Замена израсходованных чернильных картриджей Соблюдены специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге. Снова загрузите бумагу. См. Загрузка бумаги К началу Подается несколько листов Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей. Убедитесь, что левая боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги. Убедитесь, что бумага не скручена и не сложена. Если бумага согнута, распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону. Достаньте пачку бумаги и проверьте, не слишком ли она тонкая. См. Бумага Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем снова положите бумагу в податчик. Если печатается слишком много копий документа, проверьте значение параметра Copies (Копии) на вкладке Page Layout (Макет) в драйвере принтера (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) и в вашем приложении. См. интерактивную справку. К началу Замятие бумаги Если бумага застряла внутри устройства, на панели управления замигает индикатор Error (Ошибка). Вы можете попробовать устранить замятие бумаги с помощью панели управления. Сделайте следующее.
| Нажмите на кнопку Start (Пуск), чтобы извлечь застрявшую бумагу. Если бумага не выброшена, перейдите к следующему шагу.
| Если бумага застряла при подаче или выгрузке, аккуратно вытяните всю бумагу.
Если бумага застряла внутри устройства, нажмите на кнопку On (Вкл.), чтобы выключить устройство. Откройте сканирующий блок и вручную извлеките всю бумагу, включая оторванные куски. Не заталкивайте бумагу в обратную сторону, вы можете повредить податчик листов. Закройте сканирующий блок и включите устройство.
| После удаления застрявшей бумаги закройте сканирующий блок и нажмите на кнопку On (Вкл.) и кнопку Start (Пуск).
| Загрузите пачку бумаги в податчик.
| Примечание:
Если вы не можете удалить посторонний предмет самостоятельно, не прилагайте слишком большое усилие и не разбирайте устройство. Обратитесь за помощью в сервисный центр.
Если бумага застревает часто, проверьте следующее: бумага гладкая, не закручена и не сложена; бумага высококачественная; в податчике бумага лежит стороной для печати вверх; вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик; высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на левой боковой направляющей; бумага находится под метками на внутренней стороне направляющих; количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для этого носителя; См. Раздел Возможность загрузки специальных носителей EPSON. левая боковая направляющая прилегает к краю бумаги; устройство стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. К началу Бумага загружена неправильно Если вы положите бумагу в принтер слишком далеко, бумага будет подаваться неправильно. Выключите принтер и осторожно достаньте бумагу. Затем включите принтер и правильно загрузите пачку бумаги. К началу Бумага выталкивается не полностью или сминается Устраните замятие бумаги, как описано в разделе Замятие бумаги. Проверьте значение параметра Paper Size (Размер бумаги) в приложении или в драйвере принтера. Если бумага выходит из принтера смятой, возможно, она сырая или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги.
| Примечание:
Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте.
К началу |