| Печать : Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера a. Боковая направляющая: Помогает ровно размещать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. b. Податчик бумаги: автоматически подает бумагу из стопки. c. Удлинитель подставки для бумаги: Поддерживает листы бумаги больших размеров. d. Подставка для бумаги поддерживает бумагу, загруженную в податчик. e. Крышка податчика: Предотвращает падение предметов, расположенных на крышке сканера, внутрь устройства, когда крышку сканера поднимают вверх. f. Крышка сканера: удерживает документ или фотографию при сканировании. g. Передний лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера. h. Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. i. Сканирующий блок: приподнимите этот блок для замены чернильных картриджей. j. Кнопка On (Вкл.): Включает и выключает питание принтера. a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильный картридж на месте. a. Планшет: размещайте на планшете оригиналы стороной для сканирования вниз. b. Панель управления: Подробности см. в разделе “Панель управления”. a. Разъем для USB-кабеля: Служит для подключения устройства к компьютеру. b. Разъем для кабеля питания: Служит для подсоединение шнура питания. К началу Панель управления Кнопки
| Кнопка | Функция
1 | On (Вкл.) | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
2 |  | Нажмите для замены чернильных картриджей. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
3 | 10 × 15 4" × 6" A4 | Нажмите, чтобы выбрать размер бумаги, загруженной в податчик.
4 | Fit to Page (По размеру страницы) | Нажмите, чтобы уменьшить или увеличить скопированное изображение, подогнав его размеры под выбранный размер бумаги.
5 | Start (Старт) | Нажмите, чтобы выполнить копирование в оттенках серого.
6 | Start (Старт) | Нажмите, чтобы выполнить цветное копирование.
7 | Stop (Стоп) | Нажмите, чтобы остановить копирование. Копируемый лист будет подан в приемный лоток.
Индикаторы
| Примечание:
Все индикаторы (кроме индикатора On (Вкл.)) гаснут, если не нажимать на кнопки в течении 15 минут. Нажмите на любую кнопку (кроме On (Вкл.)), и индикаторы вернутся в свое обычное состояние.
Индикатор | Вид | Состояние
On (Вкл.) | On (Вкл.) | Устройство включено.
Мигает (медленно) | Устройство работает.
Мигает (быстро) | Принтер выключается.
Ошибка | Горит или мигает | Произошла ошибка. (Подробности см. в разделе Индикаторы ошибок)
| Мигает | В одном или нескольких картриджах заканчиваются чернила. Вы можете продолжать печать, пока они не опустеют.
On (Вкл.) | Один или несколько картриджей израсходованы или не обнаружены.
10 × 15 4" × 6" A4 | On (Вкл.) | Указывает на выбранный размер бумаги.
Fit to Page (По размеру страницы) | On (Вкл.) | Указывает, что при копировании размер изображения будет изменен в зависимости от размера бумаги.
К началу |