| Печать : Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка бумаги В разделе описана процедура загрузки бумаги в податчик.
| Откройте подставку для бумаги, вытяните ее удлинитель и затем откройте крышку податчика.
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Передвиньте левую боковую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины бумаги.
| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей.
| Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.
|  | Примечание:
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что стопка бумаги находится вровень или ниже стрелки на боковой направляющей.
| Установите на прежнее место крышку податчика.