| Печать : Основная страница > Настройка принтера для работы в сети Сетевая установка в Windows XP x64, XP и 2000 Настройка совместного использования принтера Доступ к принтеру по сети В этом разделе рассказывается о настройке принтера для работы с другими компьютерами в сети. Сначала настройте совместное использование принтера на компьютере, к которому подключен принтер. Затем добавьте этот принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.
| Примечание:
Сведения в этом разделе предназначены только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите совместно использовать принтер, обратитесь к вашему сетевому администратору. Для установки ПО в Windows XP x64 и XP необходимо зарегистрироваться на компьютере с учетной записью администратора компьютера (Computer Administrator). После установки Windows XP x64 и XP учетной записью пользователя становится Computer Administrator (Администратор компьютера). Чтобы установить ПО в Windows 2000, необходимо зарегистрироваться под именем пользователя с привилегиями администратора [пользователь должен принадлежать группе Administrators (Администраторы)]. Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows XP.
Настройка совместного использования принтера Чтобы несколько компьютеров в сети могли совместно использовать принтер, сделайте следующее по настройке компьютера, к которому подключен принтер.
| В Windows XP x64 и XP: Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).]
В Windows 2000: Щелкните Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и выберите Printers (Принтеры).
| Щелкните значок вашего принтера правой кнопкой мыши и выберите Sharing (Доступ).
| В Windows XP x64 и XP: Выберите Shared as (Совместно использовать как) и введите имя совместно используемого принтера.
В Windows 2000: Выберите Shared as (Общий ресурс) и введите имя совместно используемого принтера.
|  | Примечание:
В сетевом имени не должно быть пробелов и дефисов.
Если вы хотите, чтобы ОС Windows XP x64, XP или 2000 автоматически загружала драйверы принтера для компьютеров под управлением других версий Windows, щелкните Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите среды и операционные системы для других компьютеров. Щелкните OK и вставьте компакт-диск с ПО принтера в привод для компакт-дисков.
| Щелкните OK или Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.
К началу Доступ к принтеру по сети Чтобы работать с принтером по сети, сначала необходимо добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему. Сделайте следующее.
| Примечание:
Чтобы обращаться к принтеру с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключен принтер. См. Настройка совместного использования принтера
| В Windows XP x64 и XP: Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).]
В Windows 2000: Щелкните Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и выберите Printers (Принтеры).
| Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).
| Щелкните Next (Далее).
| В Windows XP x64 и XP: Выберите A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру) и щелкните Next (Далее).
В Windows 2000: Выберите Network printer (Сетевой принтер) и щелкните Next (Далее).
| На следующем экране щелкните Next (Далее).
| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подключен принтер. Затем щелкните значок соответствующего принтера.
| Щелкните Next (Далее) и выполняйте инструкции на экране.
| Примечание:
В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер может потребовать установки драйвера принтера с компакт-диска с ПО принтера. В этом случае щелкните кнопку Have Disk (Установить с диска) и выполняйте инструкции на экране. Для контроля за состоянием совместно используемого принтера на каждый компьютер необходимо установить EPSON Status Monitor 3. Утилита EPSON Status Monitor3 устанавливается автоматически вместе с драйвером принтера.
К началу |