| Сканирование : Основная страница > Решение проблем Неполадки в работе программного обеспечения Невозможно запустить EPSON Scan ПО сканера работает неправильно Сканирование занимает слишком много времени
| Примечание:
Некоторые настройки EPSON Scan могут быть недоступны и затемнены в зависимости от возможностей устройства и текущих выбранных настроек.
Невозможно запустить EPSON Scan Убедитесь, что индикатор On (Вкл.) горит. Выключите устройство и компьютер и затем проверьте, что устройство и компьютер соединены кабелем USB. Сканер может работать неправильно, если компьютер находится в режиме ожидания (Windows) или в «спящем» режиме (Mac OS X). Перезапустите EPSON Scan и начните сканирование. Сканер может работать неправильно, если вы обновили свою операционную систему, но не переустановили EPSON Scan. Подробнее об установке и переустановке ПО см. раздел Удаление ПО сканера. Убедитесь, что в вашем приложении для сканирования выбрана утилита EPSON Scan. Подробнее об этом — в разделе Сканирование с помощью других программ. Убедитесь, что рядом с именем устройства в разделе Imaging devices (Устройства обработки изображений) на вкладке Device Manager (Диспетчер устройств) нет вопросительного (?) или восклицательного (!) знака. Если такие знаки присутствуют или сканер отображается как Unknown device (Неизвестное устройство), удалите ПО EPSON Scan, как описано в разделе Удаление EPSON Scan. Затем заново установите EPSON Scan, следуя инструкциям плаката Установка. К началу ПО сканера работает неправильно Удостоверьтесь, что компьютер отвечает требованиям к объему памяти и другим системным требованиям ваших приложений. См. документацию к оборудованию и ПО. В Windows проверьте, не присутствует ли значок устройства в нескольких экземплярах. Чтобы сделать это, дважды щелкните значок Scanners and Cameras (Сканеры и камеры) на панели инструментов. Сделайте следующее: В Windows XP и Me: Дважды щелкните значок Scanners and Cameras (Сканеры и камеры) на панели управления. Удалите ваш сканер из списка установленных устройств и заново установите EPSON Scan, следуя инструкциям плаката Установка. В Windows 98 SE и 2000: Дважды щелкните значок Scanners and Cameras (Сканеры и камеры) на панели управления. Удалите сканер из списка установленных устройств и переустановите EPSON Scan, следуя инструкциям плаката Установка. Сканер может работать неправильно, если компьютер находится в режиме ожидания (Windows) или в «спящем» режиме (Mac OS X). Перезапустите EPSON Scan и начните сканирование. Сканер может работать неправильно, если вы обновили свою операционную систему, но не переустановили EPSON Scan. Подробнее об установке и переустановке ПО см. раздел Удаление ПО сканера. К началу Сканирование занимает слишком много времени Чтобы сократить время сканирования, попробуйте отсканировать оригиналы с меньшим разрешением (Resolution). Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения. К началу |