| Сканирование : Основная страница > Обслуживание Транспортировка устройства Если вам необходимо перевезти устройство, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы.
| Достаньте всю бумагу из податчика и удостоверьтесь, что устройство выключено.
| Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении.
Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте сканирующий блок.
| Отключите шнур питания от электрической розетки. Отключите кабель USB от компьютера.
| Сложите подставку для бумаги и закройте крышку податчика и приемный лоток.
| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства и упакуйте его в коробку.
При транспортировке поставьте устройство на ровную поверхность. После транспортировки перед использованием устройства не забудьте снять защитные материалы, включая ленту, удерживающую печатающую головку. |