| Основная страница > Работа в сети > Настройка сети совместно с компьютером # Настройка разъема сетевой карты (для пользователей Windows) Настройка разъема сетевой карты Подключение к разъему сетевой карты Чтобы сделать гнездо карты памяти общедоступным в сети, выберите для параметра File Sharing Setup (Настройка коллективного доступа к файлам) значение Enable (Включить) на панели управления принтера. Чтобы разрешить запись на карту памяти, выберите для параметра Share mode (Режим общего доступа) значение Read/Write (Чтение/Запись). Подробности см. в разделе Настройки доступа к карте памяти. Примечания
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
## Настройка разъема сетевой карты Проверьте имя узла, отображаемое в качестве общего ресурса в сети.
| Запустите EpsonNet Config.
См. раздел Запуск EpsonNet Config.
| Выберите принтер и щелкните Configuration (Настройка).
| Выберите MS Network (Сеть MS) - Basic (Базовая).
| Проверьте имя узла.
Вверх ## Подключение к разъему сетевой карты Подключите разъем карты памяти как сетевой диск.
| В Windows Vista Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), Accessories (Стандартные), а затем Run (Выполнить).
В Window XP/2000: Щелкните Start (Пуск) и выберите Run (Выполнить).
| Введите имя узла принтера в поле Open (Открыть) и нажмите OK.
Входной формат: \\(имя узла принтера)\
| В отобразившемся окне щелкните правой кнопкой мыши значок MEMORYCARD (Карта памяти) и выберите Map Network Drive (Подключить сетевой диск).
Примечания
MEMORYCARD (Карта памяти) является заводской настройкой по умолчанию для имени общего ресурса.
| Выберите имя диска в Drive list (Списке дисков).
Примечания
Чтобы использовать сетевое устройство хранения данных при каждом запуске компьютера, установите флажок Reconnect at logon (Восстанавливать при входе в систему).
| Щелкните Finish (Готово).
Подключенный сетевой диск появится к окне Computer (Компьютер) или My Computer (Мой компьютер). Примечания
Если при настройке общего доступа к файлам выбрана опция Enable (Включить), компьютеры, подключенные с помощью USB-кабеля, не будут иметь доступа к карте памяти. Когда выбран параметр Read Only (Только чтение) и данные удаляются с помощью компьютера, то кажется, что данные удаляются, хотя на самом деле они не удаляются. (Щелкните Refresh (Обновить), и значок снова появится.)
Вверх |