| Основная страница > Обращение с бумагой # Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Опустите приемный лоток, выдвиньте его удлинитель и поднимите ограничитель.
Примечание
При использовании бумаги Legal опустите ограничитель (*).
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей.
| Придвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги, но не прижимайте слишком сильно.
Примечание
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне боковой направляющей.