Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Требования к компьютерной системе

> Пользование принтером
> Пользование оперативным руководством пользователя

## Пользование принтером

Смотрите дальше соответствующий раздел о минимально допустимых и рекомендуемых параметрах компьютерной системы, необходимой для пользования принтером.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Чтобы пользоваться этим принтером, потребуется установленная операционная система Microsoft ® Windows ® Millennium, Windows ® 98, Windows ® 95, Windows ® 2000 или Windows NT ® 4.0 и принтер должен быть подключен через экранированный параллельный интерфейсный кабель с витыми парами проводов. При желании подключить принтер к USB-порту потребуется компьютер с установленной операционной системой Windows 98 или 2000, имеющий USB-порт и принтер должен быть подключен через экранированный USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Процессор Pentium 150 Мгц для Windows Me Процессор i486/66 Мгц для Windows 98 Процессор i486/25 Мгц для Windows 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 Мгц для Windows 2000 | Процессор Pentium 150 Мгц или выше для Windows Me Процессор Pentium или выше для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 Мгц или выше для Windows 2000
ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me и 2000 | ОЗУ 32 Мбайт или больше для Windows Me, 98 и 95 ОЗУ 64 Мбайт или больше для Windows 2000 и NT 4.0
Свободная память на жестком диске 20 Мбайт для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 40 Мбайт для Windows 2000 и NT 4.0 | Свободная память на жестком диске 50 Мбайт для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 100 Мбайт для Windows 2000 и NT 4.0
Монитор VGA | Монитор VGA или улучшенный

Поставщик компьютера может обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### Для компьютеров типа Macintosh

Для подключения данного принтера к компьютеру Apple ® Macintosh ® необходимо применять USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Mac OS 8.1 | Mac OS 8.5.1/ 8.6 / 9.X
Свободная память на жестком диске 14 Мбайт | Свободная память на жестком диске 29 Мбайт или больше
Свободная память на жестком диске 16 Мбайт при включении фоновой печати. | Свободная память на жестком диске 48 Мбайт или больше при включении фоновой печати.

| Примечание:

Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для того чтобы узнать объем доступной памяти, щелкните О компьютере в меню Apple и смотрите размер памяти (указан в килобайтах) в поле под заголовком "Наибольший неиспользованный блок" (1024 Кбайт = 1 Мбайт).

Выше указаны потребности в памяти для печати на бумаге формата Letter. Эти потребности могут колебаться в зависимости от используемого размера бумаги и вида программного приложения, сложности документа, который намерены напечатать.

Помимо этих требований к аппаратной части и памяти также необходимо иметь свободную область на жестком диске объемом 15 Мбайт для установки программного обеспечения данного принтера. В процессе печати потребуется еще свободное пространство на жестком диске, примерно равное двойному объему файла, который будет распечатываться.

[К началу]

## Пользование оперативным руководством пользователя

Смотрите ниже в соответствующем разделе о минимальных и рекомендуемых параметрах аппаратно-программного обеспечения компьютера, необходимых для пользования оперативным руководством пользователя.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Компьютерная система | Microsoft Windows ® Millennium, 98, 95, 2000 или NT ® 4.0
Процессор | Pentium 150Мгц (для Windows Me) i486/66 Мгц (для Windows 98) (рекомендуется не ниже Pentium) i486/25 Мгц (для Windows 95 и NT 4.0) (рекомендуется не ниже Pentium) Pentium 133 Мгц для Windows 2000
ОЗУ | 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 (рекомендуется не менее 32 Мбайт) 32 Мбайт для Windows Me и 2000
Свободная память на жестком диске | 5 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель, с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

### Для компьютеров Macintosh

Компьютерная система | Mac OS 8.1/8.5.1/8.6/9.X
ОЗУ | 16 Мбайт (рекомендуется не менее 32 Мбайт)
Свободная память на жестком диске | 5 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

[К началу]

Предыдущая | Далее