Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Печать на рулонной бумаге

> Область печати и поля
> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

После подготовки рулонной бумаги и загрузки ее в принтер следует произвести установки в программном обеспечении принтера для того, чтобы вести печать.

| Примечание:

| Всегда проверяйте уровень чернил перед печатью на рулонной бумаге, замена чернильного картриджа при загруженной рулонной бумаге может привести к тому, что бумага будет испачкана.

## Область печати и поля

Вы можете изменить область печати и размеры полей для рулонной бумаги через установки драйвера принтера. Доступны два вида установки для полей: при включении одной 3 мм по обеим сторонам отпечатка или Без полей: печать без полей со всех сторон отпечатка

Выполните следующие указания, чтобы изменить поля между страницами при печати.

| Выберите установку Рулонная бумага для параметра Источник бумаги в драйвере принтера.

| По окончании печати сразу нажмите на кнопку рулонной бумаги, чтобы напечатать линию обрезки снизу примерно на расстоянии 12 мм от нижнего края печатных данных.

| Для распечатки следующего задания на печать нажмите на кнопку рулонной бумаги, чтобы подать бумагу назад в положение печати, затем начните печать. В этом случае пробел между блоками печатных данных будет составлять 36 мм, как показано ниже.

Обычные поля | Без полей

|  | Примечания:

|  | Вы должны нажать на кнопку рулонной бумаги, иначе принтер не будет печатать, даже если вы отправите новое задание для печати. Не нажимайте на кнопку рулонная бумага, большее количество раз, чем необходимо. В противном случае вы можете повредить отпечаток.

> Для печати без полей данных из различных файлов, как это показано ниже, не нажимайте на кнопку рулонной бумаги между работами.

Обычные поля | Без полей

| Примечания:

Значение верхних полей по умолчанию устанавливется равным 20 мм, несмотря на настройи полей.

[К началу]

## Для пользователей Windows

| Примечаниe:

При печати на рулонной бумаге нельзя использовать функции Обратный порядок или Повернуть на 180° градусов. Вы также не сможете выбрать Максимальная или Выровнить по центру в качестве установки для параметра Область печати, или воспользоваться любыми другими функциями меню Макет.

Не выбирайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать появление незалитых областей.

После загрузки рулонной бумаги в принтер, выполните следующие действия, чтобы отконфигурировать программное обеспечение принтера для печати.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера из программного приложения.

|  | Примечаниe:

Подробности о доступе к программному обеспечению принтера смотрите в руководстве пользователя программного приложения. В большинстве приложений можно выбрать команду Печать непосредственно в меню Файл, затем войти в программное приложение принтера, щелкнув кнопку Свойства.

| Щелкните закладку Бумага и выберите установку Рулонная бумага для параметра Источник бумаги и соответствующий размер бумаги.

> Если размер изображения превышает выбранный вами предустановленный размер бумаги, каждое изображение будет распечатано на отдельной странице на рулонной бумаге. При нажатии на кнопку рулонной бумаги, между страницами будут оставлены поля размером 36 мм.

> Для определения пользовательского размера бумаги выберите Определяемый пользователем из списка. Откроется диалоговое окно Пользовательский размер бумаги, в котором вы сможете установить длину и ширину документа. Если размер изображения не превышает размер загруженной бумаги, данные будут распечатаны на одной странице. Это позволит вам печатать большие изображения без разрыва страницы.

> Для получения более подробной информации см. Область печати и поля.

|  | Примечаниe:

Не выбирайте установку Автоподатчик листов в качестве Источника бумаги в программном обеспечении принтера при печати на рулонной бумаге. Несоблюдение этого может вызвать излишнюю подачу бумаги после каждого задания на печать. Если вы случайно начали печатать, отмените печать из программного обеспечения принтера, следуя инструкциям в разделе Отмена печати. Дождитесь, когда принтер прекратит печатать и двигать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер.Оставшаяся бумага вудет выведена из принтера.

| Задайте установки в блоке Параметры рулонной бумаги, расположенном в нижней части диалогового окна.

> Установками в блоке Параметры рулонной бумаги являются следующие:

Режим непрерывной печати | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, также становится активной опция Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, также становится активной опция Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите этот флажок, когда не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна, когда задан режим непрерывной печати.
Печать рамки вокруг страницы | Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где должна заканчиваться страница. Эта возможность доступна, когда задан Листовой режим.

| Перейдите на закладку Главное и выберите Тип носителя.

| Щелкните OK для закрытия программного обеспечения принтера. Распечатайте свой документ и переходите к следующему разделу Удаление рулонной бумаги из принтера.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечаниe:

Описанные в этом разделе действия могут отличаться в зависимости от используемого программного обеспечения. Подробности смотрите в руководстве пользователя программного приложения.

При печати на рулонной бумаге нельзя использовать функции Обратный порядок или Повернуть на 180° градусов. Вы также не сможете выбрать Максимальная или Выровнить по центру в качестве установки для параметра Область печати или воспользоваться любыми другими функциями меню Макет.

Не выбирайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать появление незалитых областей.

После загрузки рулонной бумаги в принтер проверьте, что принтер Stylus Photo 1290 выбран в Селекторе, прежде чем переходить к следующим действиям. Выполните приведенные ниже действия, чтобы отконфигурировать программное обеспечение принтера для печати.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера.

|  | Примечаниe:

В большинстве приложений можно сделать это, выбрав Параметры страницы (или Параметры печати) в меню Файл.

| Выберите установку Рулонная бумага для параметра Источник бумаги и соответствующую установку Размер бумаги. Можно выбрать предопределенный размер бумаги или создать свой пользовательский размер бумаги.

| При необходимости выполните остальные установки. Подробности смотрите ниже в таблице. По окончании щелкните кнопку OK.

|  | Примечание:

Не выбирайте установку Автоподатчик листов в качестве Источника бумаги в программном обеспечении принтера при печати на рулонной бумаге. Несоблюдение этого может вызвать излишнюю подачу бумаги после каждого задания на печать. Если вы случайно начали печатать, отмените печать из программного обеспечения принтера, следуя инструкциям в разделе Отмена печати. Дождитесь, когда принтер прекратит печатать и двигать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера затем выключите принтер.Оставшаяся бумага вудет выведена из принтера

> Установками в блоке Параметры рулонной бумаги являются следующие:

Режим непрерывной печати | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, также становится активной опция Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен флажок, также становится активной опция Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите флажок, когда не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна только, когда задан режим непрерывной печати.
Печать рамки вокруг страницы | Установите флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна, когда задан Листовой режим.

| Выберите команду Печать в меню Файл для открытия диалогового окна Печать.

| Выполните установку, соответствующую типу носителя, затем щелкните кнопку Печать для распечатки своего документа.

|  | Примечаниe:

Щелкните командную кнопку со значком Предварительный просмотр для преобразования кнопки Печать в кнопку Предварительный просмотр. Щелкните кнопку Предварительный просмотр для просмотра будущего отпечатка.

[К началу]

Предыдущая | Далее