Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Проверка подачи чернил

> Пользователям Windows
> Пользователям Macintosh

## Пользователям Windows

Вы можете проверить количество оставшихся в картриджах чернил с помощью утилиты Status Monitor 3 или индикатора хода выполнения. Смотрите подробности ниже в соответствующем разделе.

### EPSON Status Monitor 3

Войдите в утилиту EPSON Status Monitor 3 одним из следующих способов:

- Дважды щелкните значок быстрого доступа в форме принтера на панели задач, расположенной в нижней части экрана монитора. Как добавлять к панели задач значок быстрого доступа, смотрите Предпочитаемые объекты слежения.

- Откройте окно драйвера принтера, щелкните в нем закладку Утилита, затем щелкните в ней кнопку EPSON Status Monitor.

Появится картинка с отображением количества оставшихся в картриджах чернил.

| Примечание:

У цветного чернильного картриджа цветные чернила, оставшиеся в наименьшем количестве, определяют показываемый остаточный уровень чернил для всего цветного картриджа в целом.

### Индикатор хода выполнения

Диалоговое окно индикатора хода выполнения появляется автоматически, когда вы посылаете принтеру задание на печать. Вы можете узнать количество оставшихся чернил из этого диалогового окна.

[К началу]

## Пользователям Macintosh

Вы можете проверить количество оставшихся в картриджах чернил с помощью утилиты Status Monitor. Выполните следующие действия.

| Щелкните Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Появится диалоговое окно Печать.

| Щелкните командную кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита.

> Появляется картинка, графически отображающая остаточное количество чернил.

|  | Примечание:

Графически отражается количество оставшихся чернил, которое было зафиксировано при первом открытии утилиты EPSON StatusMonitor. Для обновления данных об уровне чернил щелкните кнопку Обновить.

У цветного чернильного картриджа цветные чернила, оставшиеся в наименьшем количестве, определяют показываемый остаточный уровень чернил для всего цветного картриджа в целом.

[К началу]

Предыдущая | Далее