Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Бумага

Используйте установки в меню Бумага, чтобы изменить размер бумаги, задать число копий и другие параметры по копиям, ориентацию бумаги и отрегулировать область печати.

Доступные установки различаются в зависимости от того, выбран ли автоподатчик листов или один из видов рулонной бумаги в качестве параметра установки Источник бумаги.

Если будет выбран Автоподатчик листов в качестве опции установки Источник бумаги, откроется окно программного обеспечения принтера, показанное ниже.

При выборе опции Рулонная бумага в установке Источник бумаги откроется окно программного обеспечения принтера, показанное ниже.

Можно задать следующие установки в меню Бумага:

Источник бумаги | Выберите предполагаемый источник бумаги из числа следующих. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы оставалось на левой и правой сторонах бумаги поле размером 3 мм. Эта опция доступна при печати на обычной листовой бумаге. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы оставалось на левой и правой сторонах рулонной бумаги поле размером 3 мм.
Без полей | Установите этот флажок при желании печатать без полей. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались поля на всех четырех сторонах листа бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Формат бумаги. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались поля на всех четырех сторонах рулонной бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Формат бумаги. При данной установке можно использовать следующие носители. Фотобумага: Super A3/Super B, A3, Panoramic, A4, Letter, 4 x 6" (без перфорации), 100 x 150 мм Толстая матовая бумага: Super A3/Super B, A3, A4, Letter Каталожная карточка: 5 x 8" Примечание Если используемое программное приложение имеет установки полей, то перед печатью убедитесь в том, что они установлены в нулевое положение. Если вы используете эту функцию при печати на рулонной бумаге, вам необходимо, пользуясь вашим графическим редактором, установить размер изображения на 4 мм шире, чем размер рулонной бумаги. Печать при выборе этой установки происходит дольше, чем при обычной печати. Поскольку при данной установке и выборе Автоподатчик листов в качестве параметра установки Источник бумаги, изображение увеличивается до размера немного большего размера бумаги, часть изображения, которая будет выходить за кромки бумаги, не будет распечатываться. Качество печати может ухудшится по верхней и нижней границе отпечатка или эти области могут быть смазаны при печати на носителе, отличном от указанных выше. Рекомендуется вначале распечатать один лист для проверки качества печати до выполнения больших заданий на печать. Данную установку нельзя применять при использовании следующих носителей: ColorLife Photo Paper, Photo Quality Glossy Film, Ink Jet Transparencies, Iron-On Cool Peel Transfer Paper, Ink Jet Back Light Film, 360dpi Ink Jet Paper.
Формат бумаги | Выберите формат бумаги, который хотите использовать. Также можно добавить пользовательский размер бумаги.
Число копий | Укажите число копий, которое хотите напечатать. Можно выбрать опцию В подбор для последовательной печати полных комплектов документа или Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (горизонтальная) для изменения ориентации отпечатка. При необходимости напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок Повернуть на 180 градусов.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Эта возможность недоступна, когда выбраны установки Без полей или Рулонная бумага. Для расположения изображения посередине листа выберите опцию Выровнить по центру. Для увеличения области печати по нижней кромке бумаги путем уменьшения размера прилегающего поля с 14 мм до 3 мм выберите опцию Максимальная. Не пользуйтесь опцией Максимальная при печати на высококачественной глянцевой фотобумаге или пленке обратного проецирования для струйной печати. Примечание: Когда выбрана установка Максимальная, качество печати может ухудшиться по краям отпечатка. Распечатайте один лист бумаги, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага, заложенная на подставку автоподатчика, не была скрученной. В случае выбора установки Максимальная при печати на высококачественной глянцевой бумаге отпечатки могут быть смазаны в области расширения изображения (на расстоянии 3 - 14 мм от нижнего края бумаги).
Параметры рулонной бумаги | Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Имеются следующие установки. Режим непрерывной печати: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге, как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен флажок, становится активной опция Экономия рулонной бумаги. Листовой режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен флажок, становится активной опция Печать рамки вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно расходывать рулонную бумагу. Когда установлен флажок, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна, только когда задан режим непрерывной печати. Печать рамки вокруг страницы: Установите флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где должна заканчиваться страница. Эта возможность доступна, только когда задан Листовой режим.

[К началу]

Предыдущая | Далее