Печать в Windows

# Изменение установок меню Главное

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Выполнение установки Чернила
> Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установки Тип носителя, Режим, Чернила и Предварительный просмотр можно выполнить в меню Главное. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует выбирать первой.

В меню Главное выберите опцию Тип носителя, соответствующую носителю, загруженному в принтер. Чтобы определить тип используемого носителя, найдите используемый носитель ниже в списке, озаглавленном Простая бумага, и смотрите к какой группе носителей (названия групп набраны полужирным шрифтом) относится используемый носитель. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько возможных установок.

| Примечание:

Для получения последней информации об имеющихся в наличии носителях обратитесь на Web-сайт технической поддержки. Подробности см. Поддержка пользователей продукции EPSON

### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041214 S041442

### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A3) | S041065 S041046
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Super A3/SuperB) | S041066 S041047
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A3) | S041238

### Бумага фотографического качества для струйной печати

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A3) | S041068 S041045
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Super A3/Super B) | S041069 S041043
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (B) | S041070 S041044
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257
EPSON Matte Paper-Heavyweight (B) | S041266
EPSON Matte Paper-Heavyweight (A3) | S041260 S041261 S041262
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Super A3/Super B) | S041263 S041264 S041265

### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (A3) | S041142
EPSON Photo Paper (Super A3/Super B) | S041143
EPSON Photo Paper (B) | S041156
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (4 x 6" без перфорации) | S041458
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм) | S041254
EPSON Photo Paper (89 мм x 7 M) | S041281
EPSON Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041279
EPSON Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041280
EPSON Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041233
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A3) | S041073
EPSON Photo Quality Glossy Film (Super A3/Super B) | S041074
EPSON Photo Quality Glossy Film (B) | S041075
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

### Высококачественная глянцевая фотобумага

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
EPSON Premium Glossy Photo Paper (A3) | S041288
EPSON Premium Glossy Photo Paper (B) | S041290
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Super A3/Super B) | S041289
EPSON Premium Glossy Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041302 S041303
EPSON Premium Glossy Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041376 S041377
EPSON Premium Glossy Photo Paper (329 мм x 7 M) | S041378 S041379

### Пленка обратного проецирования для струйной печати

EPSON Ink Jet Back Light Film (A3) | S041131

### Premium Glossy Photo Paper

EPSON Premium Glossy Photo Paper (5 x 7") | S041464
EPSON Premium Glossy Photo Paper (8 x 10") | S041465
EPSON Premium Glossy Photo Paper (11 x 14") | S041466

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A3) | S041334
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (SuperA3/SuperB) | S041327 S041328
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041329 S041330
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (210 мм x 8 M) | S041336
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041338

EPSON Premium Luster Photo Paper (Letter) | S041405
EPSON Premium Luster Photo Paper (A3) | S041406
EPSON Premium Luster Photo Paper (SuperB) | S041407
EPSON Premium Luster Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041408
EPSON Premium Luster Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041409

### ColorLife Photo Paper

EPSON ColorLife Photo Paper (A4) | S041560
EPSON ColorLife Photo Paper (Letter) | S041500
EPSON ColorLife Photo Paper (Super A3/Super B) | S041561 S041501

| Примечание:

Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера.

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки группы Режим в меню Главное дают три уровня управления через программное обеспечение принтера. Установки группы Режим описываются ниже.

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. Работа в Автоматическим режиме.
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. Работа в режиме PhotoEnhance.
Пользовательский | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных установок такой установки, которая лучше всего подходит к типу документа, который хотите распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Расширенные, позволяющая войти в диалоговое окно Расширенные. Подробности см. Работа в Пользовательском режиме.

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся в меню Бумага и Макет. Подробности см. Выполнение установок меню Бумага или Выполнение установок меню Макет.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Работа в Автоматическим режиме

Когда выбран Автоматический как установка параметра Режим в меню Главное, программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила. Чтобы задать установку параметра Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя

| Примечание:

В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя (когда был задан режим Автоматический), появляется регулировочная полоса с ползунком под кнопкой переключателя Пользовательский, которая позволяет выбрать установки Качество или Скорость. Выбирайте установку Качество, когда важнее качество, а не скорость печати.

В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через программное обеспечение принтера. Однако, если используемое программное приложение не делает этого, то следует также проверить эти установки в меню Бумага, заданные через программное обеспечение принтера.

### Работа в режиме PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 8, 16, 24 и 32 битовой форме.

Печать с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Не распечатывайте в режиме PhotoEnhance при выборе установки Рулонная бумага в качестве параметра Источник бумаги в меню Бумага.

Вы можете сделать выбор из следующих установок.

Нормальная | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Мягкий фокус | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает фотоснимкам тон сепии.

С выбором режима PhotoEnhance становится действующей опция Коррекция снимков цифровой камеры. Установите флажок при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный гладкий вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Работа в Пользовательском режиме

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать метод согласования цветов. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. Настройка Расширенных установок

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Готовая установка | Описание
Экономичная | Эта установка является наилучшей для печати текстовых черновиков.
Метод согласования цветов |
ICM (для Windows 98, 95 и 2000) | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора. ICM означает Согласование цветов изображения.
sRGB | Этот метод лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

При использовании пользовательских установок другие установки, такие как Качество печати и Управление цветом, выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части меню Главное.

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в меню Главное.

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

| До начала печати убедитесь в том, что верны установки Тип носителя и Чернила, поскольку на них может отразиться выбранная пользовательская установка. Подробности см. Выполнение установки Тип носителя или Выполнение установки Чернила.

#### Настройка Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми идеями или для точной настройки группы параметров печати. Когда будет получен удовлетворительный результат с новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки в меню Главное.

Придерживайтесь при выполнении Расширенных установок следующих указаний.

| Примечание:

Окна программного обеспечения принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows Me, 98 и 95. Окна программного обеспечения принтера для Windows 2000 и NT 4.0 отличаются лишь незначительно.

| Выберите установку Пользовательский как параметр опции Режим в меню Главное и затем щелкните кнопку Расширенные. Откроется диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите Тип носителя, который загрузили в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра установки Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

Функция PhotoEnhance влияет только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромная в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Качество печати, Тип носителя и Чернила.

| Щелкните OK, чтобы применить сделанные установки и вернуться в меню Главное. Для возврата в меню Главное без активизации выполненных установок щелкните кнопку Отмена. Чтобы сохранить свои Расширенные установки, переходите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните кнопку Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих установок в текстовом окне Имя и щелкните кнопку Сохранить. Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечание:

Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните кнопку Удалить.

#### Пользование своими сохраненными установками

Для пользования своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Режим в меню Главное, затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки, расположенном справа от кнопки переключателя Пользовательский.

Если вы измените параметр установки Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки. Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

[К началу]

## Выполнение установки Чернила

Для выполнения установки Чернила щелкните Цветные для печати в цвете или Черные для печати в черно-белом цвете или серых полутонах.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установите флажок Предварительный просмотр в меню Главное, когда хотите просматривать предварительно вид документа до его печати.

При отсылке принтеру задания на печать откроется окно Предварительный просмотр, позволяющий внести изменения до печати.

Панель инструментов окна Предварительный просмотр содержит несколько командных точек со значками поверх них, с помощью которых можно активизировать следующие функции.

| Выбор | Щелкните эту кнопку для выбора и перемещения водяных знаков.
| Масштабирование | Щелкните эту кнопку для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Подгонка к размеру экрана | Щелкните эту кнопку для масштабирования просматриваемой страницы так, чтобы она совпала с размером окна. Это удобно, когда желаете увидеть всю страницу сразу.
| Максимальное увеличение | Щелкните эту кнопку для масштабирования просматриваемой страницы с максимально возможным коэффициентом увеличения.
| Включить/отключить обрамление области печати | Щелкните эту кнопку для показа прямоугольной рамки на просматриваемой странице. Область внутри прямоугольной рамки является областью печати страницы. Принтер не может ничего печатать, что выходит за границы этой прямоугольной рамки. Снова щелкните кнопку для отключения этой функции.
| Водяной знак | Щелкните эту кнопку для открытия диалогового окна Настройка водяного знака, в котором можно изменить некоторые текущие установки водяного знака.
| Сброс установок водяного знака | Щелкните эту кнопку для возврата всех установок водяного знака, которые были до первого открытия диалогового окна Предварительный просмотр. Если ни одна установка не изменилась, то эта функция недоступна.
| Предыдущая страница | Щелкните эту кнопку для просмотра предыдущей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если предшествующей страницы не существует, то эта функция недоступна.
| Следующая страница | Щелкните эту кнопку для просмотра следующей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если следующей страницы не существует, то эта функция недоступна.

Также можно обращаться с просматриваемым документом следующим образом:

- Выбрать и просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер предварительно просматриваемой области изображения.

- Выбрать и распечатать любую или все страницы.

- Увеличить просматриваемый документ. Для этого щелкните Просмотр и затем Увеличить для открытия окна Увеличить, в котором увеличивается область просматриваемого документа, очерченная красной прямоугольной рамкой. Перетаскивая красную прямоугольную рамку по изображению можно менять увеличиваемую часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, составляющих плакат. Окно Плакат открывается автоматически, когда отсылается задание на печать при выборе Плакат в качестве параметра опции Многостраничная в меню Макет. В этом окне можно просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Также можно открыть это диалоговое окно, щелкнув Просмотр и затем Плакат.

- Нанести водяные знаки. Выбранный водяной знак будет показан на предварительно просматриваемом изображении. Подробности о пользовательских водяных знаках см. Использование установки Водяной знак

- Укажите страницы документа, которые хотите распечатать с помощью функций Добавить и Удалить. Для добавления или удаления страницы вначале щелкните значок страницы в списке на левой стороне окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страницу с помощью команд меню Параметры печати. Командами меню Параметры печати являются следующие.

| Добавить страницу | Щелкните эту кнопку для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц.
| Удалить страницу | Щелкните эту кнопку для удаления выделенных страниц из списка распечатываемых страниц.

| Примечание:

При использовании двухсторонней печати окно Предварительного просмотра позволяет переключаться между страницами, заданными на печать, щелкая значок соответствующей страницы в списке на левой стороне экрана монитора. Страницы перечислены в две колонки: Лицевая сторона и Оборотная сторона. Страницы из колонки Лицевая сторона будут печататься первыми. Указанные номера страниц относятся к страницам задания на печать и могут содержать более одной страницы документа.

При необходимости повторно распечатать часть задания на двухстороннюю печать, задайте каждую страницу, которую не требуется перепечатывать, в списке с левой стороны экрана монитора, затем щелкните кнопку Удалить страницу в меню Параметры печати. Проверьте, что бумага правильно загружена, чтобы печать началась с нужной стороны требуемой страницы.

После предварительного просмотра документа щелкните кнопку Печать, чтобы распечатать документ, или щелкните кнопку Отмена для отмены печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее