Печать в Macintosh

# Изменение параметров печати

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Выполнение установки Число копий
> Выполнение установки Номера страниц
> Выполнение установки Чернила
> Установка времени печати
> Предварительный просмотр будущего отпечатка
> Сохранение печатаемых данных в файле

Вы можете выполнить установки Тип носителя, Чернила, Число копий и Номера страниц в диалоговом окне Печать. Из этого диалогового окна вы можете получить доступ к другим диалоговым окнам, в которых вы можете задать время печати, предварительно перед печатью просмотреть документ и сохранить печатаемые данные буфера в виде файла. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует выбирать первой.

В диалоговом окне Печать выберите установку параметра Тип носителя, которая соответствует бумаге, заложенной в принтер. Чтобы определить, какой вами используется Тип носителя, найдите свою бумагу ниже в списке, озаглавленном Простая бумага, и посмотрите, в какой группе носителей (набрано полужирным шрифтом) находится ваша бумага. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько установок Типа носителя.

| Примечание:

Для получения последней информации о имеющихся в наличии носителях обратитесь на Web-сайт региональной службы технической поддержки покупателя. Подробности см. Поддержка пользователей продукции EPSON.

### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041214 S041442

### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A3) | S041065 S041046
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Super A3/Super B) | S041066 S041047
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A3) | S041238

### Бумага фотографического качества для струйной печати

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A3) | S041068 S041045
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Super A3/Super B) | S041069 S041043
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (B) | S041070 S041044
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257
EPSON Matte Paper-Heavyweight (B) | S041266
EPSON Matte Paper-Heavyweight (A3) | S041260 S041261 S041262
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Super A3/Super B) | S041263 S041264 S041265

### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (A3) | S041142
EPSON Photo Paper (Super A3/Super B) | S041143
EPSON Photo Paper (B) | S041156
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (4 x 6" без перфорации) | S041458
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм) | S041254
EPSON Photo Paper (89 мм x 7 M) | S041281
EPSON Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041279
EPSON Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041280
EPSON Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041233
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A3) | S041073
EPSON Photo Quality Glossy Film (Super A3/Super B) | S041074
EPSON Photo Quality Glossy Film (B) | S041075
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

### Высококачественная глянцевая фотобумага

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
EPSON Premium Glossy Photo Paper (A3) | S041288
EPSON Premium Glossy Photo Paper (B) | S041290
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Super A3/Super B) | S041289
EPSON Premium Glossy Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041302 S041303
EPSON Premium Glossy Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041376 S041377
EPSON Premium Glossy Photo Paper (329 мм x 7 M) | S041378 S041379
EPSON Premium Glossy Photo Paper (5 x 7") | S041464
EPSON Premium Glossy Photo Paper (8 x 10") | S041465
EPSON Premium Glossy Photo Paper (11 x 14") | S041466

EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A3) | S041334
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (SuperA3/SuperB) | S041327 S041328
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041329 S041330
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (210 мм x 8 M) | S041336
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041338

EPSON Premium Luster Photo Paper (Letter) | S041405
EPSON Premium Luster Photo Paper (A3) | S041406
EPSON Premium Luster Photo Paper (SuperB) | S041407
EPSON Premium Luster Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041408
EPSON Premium Luster Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041409

### Пленка обратного проецирования для струйной печати

EPSON Ink Jet Back Light Film (A3) | S041131

### ColorLife Photo Paper

EPSON ColorLife Photo Paper (A4) | S041560
EPSON ColorLife Photo Paper (Letter) | S041500
EPSON ColorLife Photo Paper (Super A3/Super B) | S041561 S041501

| Примечание:

Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера.

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки Режим в диалоговом окне Печать предоставляют несколько опций. Диалоговое окно Печать изображено ниже.

Установки Режим описываются ниже:

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. Работа в Автоматическим режиме.
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. Работа в режиме PhotoEnhance.
Пользовательский | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных установок такой установки, которая лучше всего подходит к типу документа, который хотите распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Расширенные, позволяющая войти в диалоговое окно Расширенные. Подробности см. Работа в Пользовательском режиме .

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся в диалоговых окнах Параметры страницы и Макет. Подробности см. Изменение параметров страницы или Выполнение установок в диалоговом окне Макет.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Работа в Автоматическим режиме

Когда выбран Автоматический как установка параметра Режим в диалоговом окне Печать, программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила. Чтобы задать установку параметра Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя.

| Примечание:

В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя (когда был задан режим Автоматический), справа от блока параметров Режим появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет выбрать установки Качество или Скорость. Выбирайте установку Качество, когда важнее качество, а не скорость печати.

### Работа в режиме PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 32 битовой форме.

Печать с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Не распечатывайте в режиме PhotoEnhance при выборе установки Рулонная бумага в качестве параметра Источник бумаги в диалоговом окне Параметры страницы.

Вы можете сделать выбор из следующих установок.

Нормальная | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Мягкий фокус | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает фотоснимкам тон сепии.

С выбором режима PhotoEnhance, также действующей становится опция Коррекция снимков цифровой камеры. Установите флажок при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный гладкий вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Работа в Пользовательском режиме

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Или можно выбрать метод согласования цветов ColorSync. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. Настройка Расширенных установок.

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Готовая установка | Описание
Экономичная | Эта установка является наилучшей для печати текстовых черновиков.
Метод согласования цветов |
ColorSync | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора.

При выборе пользовательской установки другие установки, такие как Качество печати и Управление цветом, выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части диалогового окна Печать.

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Убедитесь в том, что верны установки Тип носителя и Чернила в диалоговом окне Печать. Подробности см. Выполнение установки Чернила или Выполнение установки Тип носителя.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в диалоговом окне Печать. Это активизирует список Пользовательские установки, расположенный справа от кнопки переключателя Пользовательский.

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

#### Настройка Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми идеями или для точной настройки группы параметров печати. Когда будет получен удовлетворительный результат с новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки в диалоговом окне Печать.

Придерживайтесь при выполнении Расширенных установок следующих указаний.

| Выберите установку Пользовательский, как параметр опции Режим в диалоговом окне Печать, затем щелкните кнопку Расширенные. Откроется диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите Тип носителя, который загрузили в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя.

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра установки Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

Функция PhotoEnhance влияет только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромная в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Качество печати, Тип носителя и Чернила.

| Щелкните OK, чтобы применить сделанные установки и вернуться в диалоговое окно Печать. Щелкните кнопку Отмена для возврата в окно Печать без активизации выполненных установок. Как сохранить свои Расширенные установки, см. следующий раздел.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните кнопку Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для своих установок в текстовом окне Имя и щелкните кнопку Сохранить. Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки. Можно сохранить до 10 различных пользовательских установок.

| Примечание:

Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните кнопку Удалить.

#### Пользование своими сохраненными установками

Для работы со своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Режим в диалоговом окне Печать, затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки, расположенном справа от кнопки переключателя Пользовательский.

Если вы измените параметр установки Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки. Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

[К началу]

## Выполнение установки Число копий

Для выполнения установки Число копий введите в одноименном текстовом окне число копий, которое вы хотите отпечатать.

[К началу]

## Выполнение установки Номера страниц

Для выполнения установки Номера страниц выберите Все или Диапазон. Если выберите Диапазон, введите соответствующий диапазон страниц в текстовых окнах Диапазона.

[К началу]

## Выполнение установки Чернила

Для выполнения установки Чернила щелкните Цветные для печати в цвете или Черные для печати в черно-белом цвете или серых полутонах.

[К началу]

## Установка времени печати

Вы можете задать время, когда принтер начнет печатать документ. Выполните следующие действия.

| Щелкните командную кнопку со значком Фоновая печать в диалоговом окне Печать. Откроется диалоговое окно Фоновая печать.

| При необходимости установите флажок ON переключателя опции Фоновая печать.

| Выберите Срочно, Обычно, Печатать в или Придержать в качестве параметра опции Время печати.

> Если вы выберите Печатать в, то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с полями даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.

|  | Примечание:

Позаботьтесь о том, чтобы компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.

| Щелкните OK. Диалоговое окно Фоновая печать закроется.

| В диалоговом окне Печать проверьте, чтобы ваши установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего нажмите на кнопку Печать.

| Примечание:

Можно проверить или изменить приоритетность очередей на печать с помощью утилиты EPSON Monitor3. Подробности см. Работа с утилитой EPSON Monitor3.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Функция Предварительный просмотр позволяет до начала печати увидеть, как будет выглядеть напечатанный документ. Выполните следующие действия для предварительного просмотра документа.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Щелкните командную кнопку со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать. Кнопка с надписью Печать превратится в кнопку с надписью Предварительный просмотр.

|  | Примечание:

Щелкайте на командной кнопке со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима. Дополнительную информацию о режиме Сохранить файл смотрите в разделе Сохранение печатаемых данных в файле.

| Щелкните кнопку Предварительный просмотр. Появится диалоговое окно Предварительный просмотр и изображение документа для предварительного просмотра.

> Диалоговое окно Предварительный просмотр содержит шесть командных кнопок со значками поверх них, которые позволяют выполнить следующие действия.

| Выбор | Щелкните эту кнопку для выбора, перемещения и изменения размеров водяных знаков.
| Масштабирование | Щелкните эту кнопку для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Показывать/ не показывать поля | Щелкните эту кнопку для показа или непоказа линий границ области печати.
| Правка водяного знака | Щелкните эту кнопку для открытия диалогового окна Правка водяного знака, в котором можно добавить водяные знаки в документе и изменить некоторые текущие установки для водяного знака.
| Добавить страницу | Щелкните эти кнопки для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц или удаления из него.
| Удалить страницу

|  | Примечание:

При использовании двухсторонней печати окно Предварительного просмотра позволяет переключаться между страницами, заданными на печать, щелкая значок соответствующей страницы в списке на левой стороне экрана монитора. Страницы перечислены в две колонки: Лицевая сторона и Оборотная сторона. Страницы из колонки Лицевая сторона будут печататься первыми. Указанные номера страниц относятся к страницам задания на печать и могут содержать более одной страницы документа.

При необходимости повторно распечатать часть задания на двухстороннюю печать, задайте каждую страницу, которую не требуется перепечатывать, в списке с левой стороны экрана монитора, затем щелкните кнопку Удалить страницу. Проверьте, что бумага правильно загружена, чтобы печать началась с нужной стороны требуемой страницы.

| Если вы удовлетворены предварительным видом документа, то щелкните кнопку Печать.

> Когда вы не удовлетворены видом изображения, щелкните кнопку Отмена. Диалоговые окна Предварительный осмотр и Печать закроются с сохранением текущих установок печати. Снова откройте диалоговое окно Печать для внесения дополнительных изменений в установки печати.

[К началу]

## Сохранение печатаемых данных в файле

Можно сохранять печатаемые данные в файле с помощью командной кнопки со значком Сохранить файл в диалоговом окне Печать. Эта функция позволяет распечатать файл позднее, используя сохраненные печатаемые данные, просто дважды щелкнув на имени сохраненного файла. Выполните следующие действия.

| Примечание:

Щелкайте на командной кнопке со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Щелкните командную кнопку со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать несколько раз, пока надпись на кнопке Печать не примет вид Сохранить файл.

| Щелкните кнопку Сохранить файл. Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите место для сохранения файла, затем введите с клавиатуры имя файла в текстовом окне Сохранить как и щелкните Сохранить.

| Для того чтобы распечатать документ, дважды щелкните на имени файла, чтобы открыть утилиту EPSON Monitor 3. Проверьте, что выбран нужный документ, затем щелкните кнопку Продолжить для пересылки данных к принтеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее