| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Выдвиньте приемный лоток.
| Нажав на защелку на левой направляющей, сдвиньте ее влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз, клапаном влево. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю конвертов (но не слишком плотно).
|  | Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. Вы можете отпечатать до 10 конвертов за один раз, но всегда загружайте на один конверт больше для правильной подачи последнего конверта. Например, при печати 10 конвертов загрузите 11 конвертов. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Инструкции по печати смотрите в следующем разделе. См. раздел Печать на конвертах |