| Основная страница > Основы печати Печать на CD/DVD Замечание о печати на CD/DVD Размещение CD/DVD Доступ к EPSON Print CD Печать на CD/DVD в Windows Печать на CD/DVD в Mac OS X Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для компакт-диска создан, можно напечатать его на компакт-диске диаметром 12 см или 8 см. Замечание о печати на CD/DVD Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: «Printable on the label surface» (Можно печатать на нерабочей стороне) или «Printable with ink jet printers» (Можно печатать на струйных принтерах). Подробнее об обращении с CD/DVD и о записи данных на подобные диски — в документации к CD/DVD. В отличие от печати на специальной бумаги Epson изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами. Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи. Если вы собираетесь печатать большое количество компакт-дисков, сначала напечатайте несколько ненужных дисков и проверьте состояние отпечатанной поверхности через сутки. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом. В зависимости от типа компакт-диска и насыщенности цвета рисунок может смазаться. Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. В этом случае понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD. Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски. Если в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их. Повторная печать на компакт-диске не обязательно улучшит качество печати. При помощи EPSON Print CD можно настроить область печати на компакт-диске. Настройте область печати так, чтобы она совпадала с областью печати компакт-диска, на котором вы собираетесь печатать. Обратите внимание, что неправильные настройки могут испачкать лоток или компакт-диск. Область печати на компакт диске показана на рис. ниже.
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
| Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | от 18 до 42 мм
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
К началу Размещение CD/DVD О размещении компакт-диска см. следующий раздел.
| Размещение CD/DVD
К началу Доступ к EPSON Print CD В Windows Чтобы открыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе.
| Примечание:
Если значок EPSON Print CD отсутствует на рабочем столе, щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD.
В Mac OS X Чтобы открыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и значок EPSON Print CD.
| Примечание:
Подробности о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
К началу Печать на CD/DVD в Windows EPSON Print CD позволяет наносить изображения на компакт-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD. Выполнение основных настроек
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).
| Примечание:
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги . Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование двух или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати См. раздел Размещение CD/DVD Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на компакт-диске достаньте лоток для дисков и закройте переднюю крышку.
Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).
| Удостоверьтесь, что для параметра Name (Имя) выбран нужный принтер.
| Для параметра Size (Размер) выберите A4.
| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.
| Для параметра Type (Тип) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.
| Примечание:
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги .
К началу Печать на CD/DVD в Mac OS X Выполнение основных настроек
| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).
| Примечание:
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги . Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование двух или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати См. раздел Размещение CD/DVD Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на компакт-диске достаньте лоток для дисков и закройте переднюю крышку.
Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| В следующем диалоговом окне щелкните OK.
| Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Удостоверьтесь, что для параметра Format for (Формат для) выбран нужный принтер.
| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Щелкните Print Settings (Параметры печати).
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).
| Примечание:
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги .
К началу Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Для печати на компакт-дисках с помощью сторонних приложений, поддерживающих печать на CD/DVD, настройте следующие параметры.
Размер | A4
Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная)
Source (Источник) (в Windows) | CD/DVD
Type (Тип) | CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD)
Tray type (Тип лотка)* | Epson Tray Type 2 **
* Необходимость настройки этого параметра зависит от приложения. ** Название зависит от приложения. К началу |