Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Окружающие условия

Температура воздуха | Работа: 10 до 35°C (50 до 95°F) Хранение: -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка:* -20 до 60°C (-4 до 140°F) 120 часов при 60°C (140°F)
Относительная влажность воздуха | Работа: 20 до 80% Хранение:*,** 5 до 85%

| * Хранение в транспортной упаковке

| ** Без конденсата

[К началу]

Предыдущая | Далее