Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> Утилита Status Monitor 3
> Проверка сопел
> Чистка головки
> Выравнивание печатающей головки
> Информация о принтере и специальной оснастке
> Скорость и Ход
> Предпочтения в контроле

Утилиты принтера EPSON дают вам возможность проверять текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции обслуживания через экран вашего монитора. В Windows 98, 95 и NT 4.0 также имеются утилиты, проверяющие текущее состояние принтера.

Чтобы пользоваться утилитами, щелкните вкладку Утилита в окне драйвера принтера, затем нажмите кнопку той утилиты, какую вы хотите использовать. Как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечания:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю клавишу этой утилиты. Нажмите клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Утилиты Проверка сопел, Чистка головки и Выравнивание печатающей головки не доступны на принтерах, подключаемых к компьютеру через сеть.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка сопел, Чистка головки и Выравнивание печатающей головки, когда принтер печатает. В противном случае ваши отпечатки будут испачканы чернилами.

## Утилита Status Monitor 3

Снабжает вас информацией о состоянии принтера, например о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и проверяет отсутствие ошибок принтера.

Эта утилита доступна только, когда соблюдены оба следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к главному компьютеру через параллельный порт или через USB-порт.

- Ваша система сконфигурирована для поддержки двусторонней связи.

[К началу]

## Проверка сопел

Утилита Проверка сопел проверяет, не засорились ли сопла в печатающей головке. Проверяйте сопла, когда вы заметите, что ухудшилось качество печати, и после операции чистки, когда необходимо удостовериться, что сопла печатающей головки прочищены. В случае если операция проверки сопел установит, что печатающая головка требует чистки, вы можете войти в утилиту Чистка головки прямо из утилиты Проверка сопел. См. Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка головки

Утилита Чистка головки прочищает печатающую головку. Чистка печатающей головки может потребоваться, когда вы заметите, что качество печати ухудшилось. Воспользуйтесь вначале утилитой Проверка сопел, чтобы выяснить, требуется ли чистка печатающей головки. Вы можете войти в утилиту Проверка сопел прямо из утилиты Чистка головки. См. Чистка печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите, что линии не совмещаются по вертикали. Выполняйте указания с экрана при пользовании этой утилитой.

[К началу]

## Информация о принтере и специальной оснастке

Эта утилита позволяет драйверу принтера подтвердить информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, например Код идентификации принтера.

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, отображаемая в диалоговом окне Информация о принтере и специальной оснастке, может обновляться автоматически либо ее, возможно, необходимо вводить вручную.

Если в окне Текущие установки появится сообщение, подсказывающее вам ввести установки, или если вы измените конфигурацию принтера, выполните представленную ниже процедуру ручного ввода необходимых установок.

| Нажмите кнопку Карта установок в диалоговом окне Информация о принтере и специальной оснастке, чтобы распечатать информацию о вашем принтере и его специальной оснастке. Вам потребуется закладка в принтер бумаги формата A4 или Letter. Вы увидите отпечаток, подобный показанному ниже.

| Проверьте, совпадают ли установки утилиты с информацией, напечатанной на Карте установок. Если они не совпадают, откорректируйте установки на экране, чтобы они соответствовали информации Карты установок.

| Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить вашу настройку.

[К началу]

## Скорость и Ход

Это диалоговое окно позволяет задавать установки, относящиеся к скорости и ходу печати.

Вам доступны следующие установки.

#### Высокоскоростные копии

Чтобы печатать множество копий вашего документа быстрее, выберите Высокоскоростные копии.

#### Показывать Индикатор хода

Для слежения за ходом вашей печати выберите Показывать Индикатор хода.

#### Принтерный порт EPSON (Только в Windows 95 и 98)

Чтобы ускорить пересылку данных принтерам EPSON, выберите Принтерный порт EPSON.

Если ваш компьютер поддерживает режим ECP, активизируйте DMA-пересылку данных, чтобы ускорить их распечатку.

Подробнее см. Пользование установками Скорость и ход

| Примечание:

| Вы не сможете пользоваться этой установкой, если ваш принтер подключен через USB-порт.

#### Всегда буферизировать данные типа RAW (Только в Windows NT)

Установите этот флажок, чтобы клиенты системы Windows NT буферизировали документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (В приложениях системы Windows NT используется формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой возможностью, если документы, сбуферизированные в формате EMF, не распечатываются правильно.

Буферизация данных типа RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например,"Недостаточная память/Область на диске для печати", "Медленная скорость печати" и др.) можно решать установкой флажка "Всегда буферизировать данные типа RAW".

При буферизации данных типа RAW ход печати, отображаемый Индикатором хода, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

#### Предпочтения в контроле

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Предпочтения в контроле, в котором вы сможете выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3. Эти установки подробно описаны в следующем разделе.

[К началу]

## Предпочтения в контроле

Когда вы нажимаете кнопку Предпочтения в контроле, открывается следующее диалоговое окно.

В нем вы сможете выполнить следующие установки:

Выбор уведомления | Отображает установки уведомления о текущей ошибке. Установите соответствующие флажки, чтобы указать на типы ошибок, по которым вы хотите получать уведомления.
Выбор быстрого значка | Установите флажок Выбор быстрого значка для отображения быстрого значка на вашей панели задач в Windows. Щелчок по быстрому значку на панели задач будет открывать утилиту EPSON Status Monitor 3. Чтобы выбрать, какой из значков будет отображен, щелкните по вашему выбору значок из числа предложенных; ваш выбор будет показан на экране справа.
Разрешать слежение за общими принтерами | Когда установлен этот флажок, другие ПК в локальной сети могут следить за состоянием принтера коллективного пользования.

| Примечание:

| Нажмите кнопку По умолчанию, чтобы вернуть все объекты команды Выбор уведомления к установкам по умолчанию.

[К началу]

Предыдущая | Далее