Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка конвертов

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Можно закладывать одновременно до 10 конвертов в автоподатчик листов.

|  | Примечание:

|  | Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправьте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

- Установите регулировочный рычаг в положение .

|  | Примечание:

|  | По окончании печати на конвертах верните регулировочный рычаг в обычное положение . Для исключения пропусков в печати всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на другом носителе.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении , обязательно убедитесь в том, что клетка опции High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) драйвера принтера чистая. Для очистки клетки опции может потребоваться изменить установку Print Quality (Качество печати).

- Закладывайте конверты узкой кромкой вперед с открывающимся клапаном на левой стороне, как показано на рисунке.

- Не используйте мятых или загнутых конвертов.

- Обязательно распрямляйте конверты перед загрузкой.

- Не применяйте очень тонких конвертов, которые могут свернуться во время печати.

- Задайте Plain Paper (Простая бумага) в качестве установки параметра Media Type (Тип носителя) на вкладке Main (Главное) программного обеспечения принтера.

- Выберите подходящий размер конверта из числа доступных в установках Paper Size (Размер бумаги) и опцию Landscape (Альбомная) в качестве параметра установки Orientation (Ориентация) на вкладке Paper (Бумага).

- Режим Economy Custom (Пользовательский экономичный) и установка Economy (Экономичная), предлагаемые в качестве параметров опции Print Quality (Качество печати) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) недоступны при печати на конвертах.

- Выбирайте режим MicroWeave в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки), если конверты не предусмотрены в качестве параметра установки Paper Size (Размер бумаги) в используемом программном приложении при печати на конвертах.

- Компания EPSON рекомендует использовать черные чернила при печати на конвертах. Если вы решите использовать чернила другого цвета, то должны установить более широкие поля для того, чтобы не допустить смазывания чернил в нижней части конверта.

- Области печати, указанные ниже, рекомендуются при печати черными чернилами.

A: | Минимальное верхнее поле составляет 3,0 мм.
B-L: | Минимальное левое поле составляет 3,0 мм.
B-R: | Минимальное правое поле составляет 3,0 мм.
C: | Минимальное нижнее поле составляет 14 мм.
: | Вы можете уменьшить минимальное нижнее поле на 3 мм, выбрав опцию Maximum (Максимальная) в качестве параметра установки Printable Area (Область печати) на вкладке Paper (Бумага) программного обеспечения принтера (в Windows) или диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) (в Macintosh). Однако качество печати может ухудшиться в зоне расширения области печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее