Как сделать / Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

# Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

> Пользователям Windows
> Пользователям Macintosh

Как использовать резак для рулонной бумаги.

## Пользователям Windows

| Примечание:

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Печать в обратном порядке) или Rotate by 180° (Повернуть на 180 градусов). Вы также не можете выбрать параметры Maximum (Максимальная) или Centered (Выровнять по центру) в качестве установок опции Printable Area (Область печати), использовать функции на вкладке Layout (Макет).

| Не задавайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, поскольку это может привести к появления пропусков на отпечатках.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, выполните следующие действия, чтобы настроить программное обеспечение принтера к печати.

| Откройте файл, который вы хотите напечатать, в соответствующем программном приложении.

| Войдите в программное обеспечение принтера из используемого программного приложения.

|  | Примечание:

|  | Подробности о доступе к программному обеспечению принтера см. в руководстве пользователя программным приложением. В большинстве программных приложений вы можете выбрать пункт Print (Печать) непосредственно в меню File (Файл), затем войти в программное обеспечение принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) для опции Paper Source (Тип бумаги), и выберите соответствующий размер бумаги.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте пункт Sheet Feeder (Автоподатчик бумаги) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги) в программном обеспечении принтера в случае загрузки рулонной бумаги в автоподатчик бумаги. Выполнение подобного сделает ненужным подачу бумаги по окончании распечатки каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, как описано в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подачу бумаги. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги выводится с типом отреза, заданным в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка).

| Выберите тип обреза в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> Вариантами установки Auto Cut (Автоматическая обрезка) являются следующие:

Not Cut (Не обрезать) | Не резать при установленном резаке.
Single Cut (Одиночный отрез) | Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной отрез) | Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, то выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

|  | Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. в разделе Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги.

|  | Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги).

|  | Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. разделНастройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.

| Выполните установки опций для рулонной бумаги внизу диалогового окна.

> Опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выделения этого кнопочного переключателя для выбора остается доступным переключатель функции Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка в этом переключателе для выбора остается доступным переключатель функции Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно израсходывать рулонную бумагу. При установке флажка в клетке этой опции чистая часть последней страницы документа не выводится из принтера. Эта функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Banner Mode (Режим непрерывной печати), и не доступна, когда обрезка производится резаком.
Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа, чтобы показать место, в котором должна резаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага), и не доступна, когда обрезка производится резаком.

| Переходите на вкладку Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера и распечатку документа.

| При выполнении задания на печать подождите, пока принтер распечатает последнюю страницу и прекратит свою работу.

> Когда вы печатаете две или более страницы, каждый отпечаток автоматически обрезается, за исключением последней страницы.

> В случае печати только одной страницы отпечаток остается без обрезки.

> Когда выбрана позиция Not Cut (Не резать) в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага выводится из принтера без обрезания.

|  | Примечание:

|  | При задании параметра Double Cut (Двойной отрез) в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), принтер печатает на бумаге с некоторым полем между отпечатками. Для того, чтобы обрезать отпечатки спереди и сзади между ними оставляется пробел шириной приблизительно 18 мм.

| Нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) для того, чтобы обрезать последнюю страницу.

> Когда опция Not Cut (Не обрезать) выбрана в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага обрезается с белыми полями по краям печатных изображений.

> После обрезки отпечатков принтер загружает рулонную бумагу обратно в позицию начала печати и начинает печататься следующее задание на печать из очереди на печать (при наличии).

[К началу]

## Пользователям Macintosh

| Примечание:

| Операции, описанные в этом разделе, могут меняться в зависимости от используемого вами программного приложения. Подробности см. в руководстве пользователя программного приложения.

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Печать в обратном порядке) или Rotate by 180° (Повернуть на 180 градусов), выбрать параметры Maximum (Максимальная) или Centered (Выровнять по центру) в качестве установок опции Printable Area (Область печати) или использовать функции на вкладке Layout (Макет).

| Не задавайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, поскольку это может привести к появлению пропусков на отпечатках.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, проверьте, что принтер Stylus Photo 2100 выбран в окне Chooser (Селектор) прежде чем переходить к дальнейшему. Выполните следующие действия, чтобы настроить программное обеспечение принтера к печати.

| Откройте файл, который вы хотите напечатать в соответствующем программном приложении.

| Войдите в программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

|  | В большинстве программных приложений вы можете для этого выбрать пункт Page Setup (Параметры страницы) (или Print Setup [Параметры печати]) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) для опции Paper Source (Тип бумаги) и сделайте соответствующую установку Paper Size (Размер бумаги). Вы можете выбрать предустановленный размер бумаги или создать свой пользовательский размер бумаги.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте пункт Sheet Feeder (Автоподатчик бумаги) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги) в программном обеспечении принтера в случае загрузки рулонной бумаги в автоподатчик бумаги. Выполнение подобного сделает ненужным подачу бумаги по окончании распечатки каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, как описано в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подачу бумаги. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги выводится.

| Выберите тип обреза в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> Вариантами установки Auto Cut (Автоматическая обрезка) являются следующие:

Not Cut (Не обрезать) | Не резать при установленном резаке.
Single Cut (Одиночный отрез) | Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной отрез) | Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

|  | Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. в разделе Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги.

|  | Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги).

|  | Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. раздел Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.

| При необходимости сделайте другие установки. Подробности см. ниже в таблице. По окончании щелкните на кнопке OK.

> Опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выделения этого кнопочного переключателя для выбора остается доступным переключатель функции Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка в этом переключателе для выбора остается доступным переключатель функции Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно израсходывать рулонную бумагу. При установке флажка в клетке этой опции чистая часть последней страницы документа не выводится из принтера. Эта функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не обрезать) и Banner Mode (Режим непрерывной печати), и не доступна, когда обрезка производится резаком.
Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа, чтобы показать место, в котором должна обрезаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не обрезать) и Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага), и не доступна, когда обрезка производится резаком.

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Выполните соответствующие установки Media Type (Тип носителя), затем щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы распечатать документ.

|  | Примечание:

|  | Щелкните на кнопке со значком Preview (Предварительный просмотр), чтобы заменить кнопку Print (Печать) на кнопку Preview (Предварительный просмотр). Щелкните на кнопке со значком Preview (Предварительный просмотр), чтобы предварительно увидеть отпечаток.

| При выполнении задания на печать подождите, пока принтер распечатает последнюю страницу и прекратит свою работу.

> Когда вы печатаете две или более страницы, каждый отпечаток автоматически обрезается, за исключением последней страницы.

> В случае печати только одной страницы отпечаток остается без обрезки.

> Когда выбрана позиция Not Cut (Не обрезать) в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага выводится из принтера без обрезания.

|  | Примечание:

|  | При задании параметра Double Cut (Двойной отрез) в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), принтер печатает на бумаге с некоторым полем между отпечатками. Для того, чтобы обрезать отпечатки спереди и сзади, между ними оставляется пробел шириной приблизительно 18 мм.

| Нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) для того, чтобы обрезать последнюю страницу.

> Когда опция Not Cut (Не обрезать) выбрана в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага обрезается с белыми полями по краям печатных изображений.

> После обрезки отпечатков принтер загружает рулонную бумагу обратно в позицию начала печати и начинает печататься следующее задание на печать из очереди на печать (при наличии).

[К началу]

Предыдущая | Далее