Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Требования к компьютерной системе

> Использование принтера
> Использоваение EPSON Print CD
> Использование оперативного руководства пользователя

## Использование принтера

Смотрите дальше соответствующий раздел о минимально допустимых и рекомендуемых параметрах компьютерной системы, необходимой для пользования принтером EPSON Stylus Photo 2100.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Чтобы пользоваться этим принтером, потребуется установленная операционная система Microsoft® Windows® XP, Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® 95, Windows® 2000 или Windows NT® 4.0 и принтер должен быть подключен через экранированный параллельный интерфейсный кабель с витыми парами проводов. При желании подключить принтер к USB-порту потребуется компьютер с установленной операционной системой Windows XP, Me, 2000 или 98 имеющий USB-порт и принтер должен быть подключен через экранированный USB 1.1-кабель. Чтобы использовать USB 2.0-кабель необходим компьютер с установленной операционной системой Windows XP или 2000 и оснащенный USB 2.0-портом. При желании подключить принтер к IEEE 1394-порту потребуется компьютер с установленной операционной системой Windows XP, Me, или 2000 и оснащенный IEEE 1394-портом и принтер должен быть подключен через экранированный интерфейсный IEEE 1394-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium III 1 ГГц или выше
ОЗУ 64 Мбайт для Windows XP ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 ОЗУ 64 Мбайт для Windows 2000 | ОЗУ 128 Мбайт или больше для Windows XP ОЗУ 64 Мбайт или больше для Windows 2000, ME, 98, 95 и NT 4.0
Свободная память на жестком диске 100 Мбайт для Windows XP Свободная память на жестком диске 20 Мбайт для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 40 Мбайт для Windows 2000 и NT 4.0 | Свободная память на жестком диске 50 Мбайт или больше для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 100 Мбайт или больше для Windows XP, 2000 и NT 4.0
Монитор Super VGA для Windows XP Монитор VGA для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 | Монитор Super VGA или улучшенный для Windows XP Монитор VGA или улучшенный для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0

Поставщик компьютера может помочь обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### Для компьютеров типа Macintosh

Для подключения принтера EPSON Stylus Photo 2100 к компьютеру Apple® Macintosh®, необходимо применять USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Mac OS 8.1 | Mac OS 9.1 или более поздняя (кроме Mac OS X)
Свободная память на жестком диске 26 Мбайт Свободная память на жестком диске 27 Мбайт при включении режима фоновой печати. | Свободная память на жестком диске 55 Мбайт или больше Свободная память на жестком диске 91 Мбайт или больше при включении режима фоновой печати.

| Примечание:

| Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для того, чтобы узнать объем доступной памяти, щелкните на пункте About This Computer (О компьютере) в меню Apple и смотрите размер памяти (указан в килобайтах) в поле под заголовком "Largest Unused Block" (Наибольший неиспользованный блок) (1024 Кбайт = 1 Мбайт).

| Выше указаны потребности в памяти для печати на бумаге формата Letter. Эти потребности могут колебаться в зависимости от используемого размера бумаги и вида используемого программного приложения, сложности документа, который вы намерены напечатать.

Помимо этих требований к аппаратной части и памяти также необходимо иметь свободную область на жестком диске объемом 17 Мбайт для установки программного обеспечения данного принтера. В процессе печати потребуется еще свободное пространство на жестком диске, примерно равное двойному объему файла, который будет распечатываться.

[К началу]

## Использование EPSON Print CD

Смотрите дальше соответствующий раздел о минимально допустимых и рекомендуемых параметрах компьютерной системы, необходимых для использования EPSON Print CD.

### Для Windows

Система | Microsoft Windows® XP, Millennium Edition, 98, 95 (OSR2 или более поздняя версия), 2000 или Windows NT® 4.0
Процессор | Pentium II 166 MHz или выше
ОЗУ | 32 Мб (64 Мб или рекомендуется более)
Свободная память на жестком диске | Минимум 5 Мб, Максимум 30 Мб
Монитор | 800 x 600 пиксел или более высокое разрешение, с установкой High Color (16 бит) или лучшими цветовыми параметрами

### Для Macintosh

Система | Mac OS 8.6 или выше (кроме Mac OS X)
ОЗУ | 24 Мб (32 Мб или рекомендуется более)
Свободная память на жестком диске | 30 Мб
Монитор | 800 x 600 пиксел или более высокое разрешение, с установкой True Color (32 бит) или лучшими цветовыми параметрами

[К началу]

## Использование оперативного руководства пользователя

Смотрите ниже в соответствующем разделе о минимальных и рекомендуемых параметрах аппаратно-программного обеспечения компьютера, необходимых для пользования оперативным руководством пользователя.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Система | Microsoft Windows® XP, Millennium Edition, 98, 95, 2000 или Windows NT® 4.0
Процессор | Premium 233 МГц для Windows XP Pentium 150 МГц для Windows Me Pentium для Windows 98, 95 и NT 4.0 Pentium 133 МГц для Windows 2000
ОЗУ | 64 Мбайт для Windows XP and 2000 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 (64 Мб или рекомендуется более) 32 Мбайт для Windows Me
Свободная память на жестком диске | 9 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксел или 800 x 600 пиксел, с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

### Для компьютеров Macintosh

Система | Mac OS 8.1 или более поздняя (кроме Mac OS X)
ОЗУ | 26 Мбайт (рекомендуется не менее 32 Мбайт)
Свободная память на жестком диске | 9 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксел или 800 x 600 пиксел с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

[К началу]

Предыдущая