Печать в Windows

# Изменение установок на вкладке Paper (Бумага)

Используйте установки на вкладке Paper (Бумага), чтобы изменить размер бумаги, задать число копий и другие параметры по копиям, ориентацию бумаги и отрегулировать область печати.

Доступные установки различаются в зависимости от того, выбран ли автоподатчик листов, рулонная бумага или паз для ручной подачи в качестве параметра установки Paper Source (Источник бумаги).

Если выберете Автоподатчик листов и Manual Feed Slot (Паз для ручной подачи) в качестве опции установки Paper Source (Источник бумаги), откроется окно программного обеспечения принтера, показанное ниже.

При выборе опции Рулонная бумага в установке Paper Source (Источник бумаги) откроется окно программного обеспечения принтера, показанное ниже.

Можно задать следующие установки на вкладке Paper (Бумага):

Paper Source (Источник бумаги) | Выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из числа следующих. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Эта опция доступна при печати на обычной листовой бумаге. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Паз для ручной подачи: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Эта опция доступна при печати на носителях, загруженных в загрузчик матового картона или компакт-диске, загруженном в специальный лоток.
No Margins (Без полей) | Установите этот флажок для печати без полей. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались полей на всех четырех сторонах листа бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Paper Size (Размер бумаги). Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались полей на всех четырех сторонах рулонной бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Paper Size (Размер бумаги). EPSON рекомендует при данной установке использовать в качестве носителя Archival Matte Paper. Примечание: Использование иных носителей может привести к появлению пятен, поскольку носитель может соприкасаться с печатающей головкой. Если используемое программное приложение имеет установки полей, то до начала печати убедитесь в том, что они установлены в нулевое положение. При пользовании этой функцией вместе с установкой Рулонная бумага и выборе режима Banner Mode (Непрерывная печать) в качестве одной из опций установки Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) необходимо использовать свой графический редактор, чтобы сделать ширину изображения на 4 мм больше, чем ширина рулонной бумаги Печать с этой функцией длится дольше, чем обычно. Поскольку эта функция слегка увеличивает размер бумаги по сравнению с форматом листов, когда выбран автоподатчик листов в качестве установки Paper Source (Источник бумаги), та часть изображения, которая выходит за края бумаги, не будет печататься. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней зонах отпечатка, либо отпечаток будет смазан в этих зонах, когда вы печатаете на других носителях, отличных от перечисленных выше. Рекомендуем сделать пробный отпечаток на одном листе, прежде чем приступать к печати больших заданий.
Автоматическая обрезка | Когда резак установлен, вы можете выбрать следующие варианты обрезки. Not Cut (Не обрезать): Не резать при установленном резаке. Single Cut (Одиночный отрез): Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено. Double Cut (Двойной отрез): Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, то выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей). Примечание: Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги. Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Источник бумаги). Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.
Paper Size (Размер бумаги) | Выберите формат бумаги, который хотите использовать. Также можно добавить пользовательский размер бумаги.
Копии | Укажите число копий, которое хотите напечатать. Можно выбрать опцию Collate (В подбор) для последовательной печати полных комплектов документа или Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (горизонтальная) для изменения ориентации отпечатка. При необходимости напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок Повернуть на 180 градусов.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Автоподатчик листов и Manual Feed Slot (Паз для ручной подачи) в качестве источника бумаги. Установки Standard (Нормальная) и Maximum (Максимальная) доступны только тогда, когда выбран Автоподатчик листов. Эта возможность недоступна, когда выбраны установки No Margins (Без полей) или Рулонная бумага. Для расположения изображения посередине листа выберите опцию Выровнять по центру. Для увеличения области печати по нижней кромке бумаги путем уменьшения размера нижнего поля с 14 мм до 3 мм выберите опцию Максимальная. Примечание: Когда выбрана опция Максимальная в качестве установки Область печати, качество печати может ухудшится по краям отпечатка. Распечатайте один лист бумаги, чтобы убедиться в хорошем качестве отпечатка, прежде чем приступать к распечатыванию больших заданий с этой установкой. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага в автоподатчике не была скрученной.
Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) | Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Имеются следующие установки. Banner Mode (Режим непрерывной печати): Выбирайте этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Экономия рулонной бумаги. Cut Sheet Mode (Листовой режим): Выбирайте этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Печатать рамку вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно расходывать рулонную бумагу. Когда установлен флажок в этой опции, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна, только когда выбраны установки Not Cut (Не резать) и Banner Mode (Непрерывная печать), и недоступна при обрезке бумаги резаком. Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы): Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где должна заканчиваться страница или где должна обрезаться бумага после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Cut Sheet Mode (Листовой режим), и недоступна при обрезке бумаги резаком.

[К началу]

Предыдущая | Далее