Как сделать / Настройка принтера в сети

# Пользователям Windows Me, 98 и 95

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем вы должны добавить информацию о принтере к каждому компьютеру, который будет подключаться к принтеру через сеть.

| Примечание:

| В этом разделе описано, как пользоваться принтером, когда он является принтером совместного пользования в локальной сети. Как подключить принтер непосредственно к сети без настройки его на коллективное использование, проконсультируйтесь у администратора сети.

## Настройка принтера как общего

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров в сети выполните следующие действия, чтобы должным образом сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем выделите Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке Network (Сеть).

| Щелкните на кнопке File and Print Sharing (Доступ к файлам и принтерам).

| Установите флажок I want to be able to allow others to print to my printer(s) [Принтеры этого компьютера можно сделать общими] и щелкните на кнопке OK.

| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните на кнопке OK.

| В окне Control Panel (Панель управления) дважды щелкните на значке Printers (Принтеры).

|  | Примечание:

|  | При появлении диалогового окна с запросом программного компакт-диска с операционной системой Windows Me, 98 или 95 вставьте компакт-диск в дисковод и выполняйте указания с экрана.

|  | При появлении на экране запроса перезагрузить компьютер выполните эту команду. Затем раскройте папку Printers (Принтеры) и продолжайте установку, начиная с пункта 7.

| Выделите значок данного принтера в папке Printers (Принтеры), затем щелкните на пункте Sharing (Общий доступ) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Shared As (Общий ресурс), затем введите с клавиатуры необходимые сведения о принтере и щелкните на кнопке OK.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру с другого компьютера локальной сети выполните следующую процедуру для каждого компьютера, с которого будет осуществляться обращение к принтеру. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Принтер должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен, до того, как вы сможете получать доступ к нему с другого компьютера. Указания см. в разделе Настройка принтера как общего.

| Щелкните на пункте Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), и щелкните на пункте Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера Add Printer Wizard (Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем щелкните на кнопке Next (Далее).

| На следующем экране щелкните на кнопке Browse (Обзор).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке OK и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Чтобы следить за состоянием общего принтера, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Указания см. в разделе Установка EPSON Status Monitor 3.

### Установка EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не открылось, дважды щелкните на команде SETUP.EXE в окне программного диска.

| Выберите команду Install Software (Установить программное обеспечение) и щелкните на кнопке .

| Нажите кнопку Advanced (Расширенный) и выберите только EPSON Status Monitor 3, затем нажмите кнопку Install (Установить).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее