| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Окружающие условия
Температура воздуха | Работа: +10 ... +35°C Хранение: -20 ... +40°C 1 месяц при +40°C Перевозка:*-20 ... +60°C 120 часов при +60°C
Относительная влажность воздуха | Работа: 20 - 80% Хранение:*,** 5 - 85%
* Хранение в транспортной упаковке ** Без конденсата [К началу]