| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Внесение изменений в установки драйвера принтера Выполнение установки Тип носителя Пользование Автоматической установкой Пользование Пользовательскими установками Пользование Дополнительными установками Сохранение ваших установок Пользование вашими сохраненными установками Изменение параметров страницы Определение размера бумаги пользователем Изменение макета Установка времени печати Предварительный просмотр вашего отпечатка Вы найдете установки драйвера принтера в следующих диалоговых окнах: Диалоговое окно Печать (щелкните по команде Печать в меню Файл вашего программного приложения или щелкните по команде Параметры в диалоговом окне Параметры страницы) Диалоговое окно Параметры страницы (щелкните по команде Параметры страницы в меню Файл вашего программного приложения) Диалоговое окно Макет (нажмите кнопку значка Макет в диалоговом окне Печать) Диалоговое окно Фоновая печать (нажмите кнопку значка Фоновая печать в диалоговом окне Печать) Диалоговое окно Предварительный просмотр (нажмите кнопку значка Предварительный просмотр, а затем щелкните по позиции Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать) Установки скомпонованы так, чтобы обеспечить вам три уровня возможностей управления через драйвер принтера, как поясняется ниже.
Автоматическая установка | Самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматической установкой
Пользовательские установки | Выберите из списка готовый набор установок, ближе всего соответствующий виду документа, который вы намерены печатать. Вы можете также добавить собственные установки к этому списку. См. Пользование Пользовательскими установками
Дополнительные установки | Команда позволяет задавать детализированные установки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Вы можете также добавить собственные установки к списку Пользовательских установок. См. Пользование Дополнительными установками
Кроме подготовки групп установок, которые влияют на общее качество печати, вы можете изменить параметры страницы и макет (раскладку материала), пользуясь диалоговыми окнами Параметры страницы и Макет. Об информации по параметрам страницы см. Изменение параметров страницы Об информации по параметрам макета страницы см. Изменение макета ## Выполнение установки Тип носителя Установка Тип носителя определяет, какие будут доступны другие установки, поэтому ее следует выбирать первой. В диалоговом окне Печать выберите установку параметра Тип носителя, которая соответствует бумаге, заложенной вами в принтер. Найдите свою бумагу ниже в списке, затем выберите соответствующую ей установку Типа носителя (набраны полужирным). По некоторым видам бумаги представлено несколько установок Типа носителя для вашего выбора. ##### Простая бумага
Простая бумага |
Конверты |
##### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155
##### Бумага для струйной печати фотографического качества
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8) | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149
##### Фотобумага
EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Cards (A4) | S041177
##### Глянцевая пленка фотографического качества
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176
##### Прозрачные пленки для струйной печати
EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064
| Примечание:
| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера.
[К началу] ## Пользование Автоматической установкой Когда Автоматическая установка выбрана как установка параметра Режим в диалоговом окне Печать, драйвер принтера сам выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, щелкните по пункту Цветные для печати в цвете или Черные для монохромной черно-белой печати или для распечатки полутонов в градациях серой шкалы. Чтобы задать установку Типа носителя, см. Выполнение установки Тип носителя
| Примечание:
| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя, когда была задана Автоматическая установка, регулировочная полоса с ползунком появляется в блоке окна Режим, которая позволяет вам выбирать параметр Качество или Скорость. Выбирайте опцию Качество, когда для вас важнее качество, а не скорость печати.
[К началу] ## Пользование Пользовательскими установками Пользовательские установки дают вам возможность одним щелчком мыши выполнить широкий спектр изменений. В списке Пользовательские установки вы найдете готовые наборы установок для принтеров EPSON. Эти наборы ориентированы каждый на определенный вид отпечатка, например графики и диаграммы презентационного назначения или изображения, полученные цифровой фотокамерой. Вы можете также создать собственные установки и добавить их к этому списку. См. Пользование Дополнительными установками Список Пользовательские установки содержит следующие готовые наборы установок:
PhotoEnhance3 | Лучше всего подходит для печати изображений, выполненных видеокамерой или сканером. Эта установка автоматически регулирует контрастность, насыщение и яркость в данных по оригиналу, чтобы получить отпечатки с повышенными резкостью и густотой цвета. PhotoEnhance3 не ухудшает данных вашего оригинального изображения. Примечание: Печать с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance3 может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и объема данных по вашему изображению.
Цифровая фотокамера | Рекомендуется для печати отсканированных изображений и снимков, выполненных цифровой фотокамерой.
Текст/Графика | Рекомендуется для печати презентационных документов, например графиков и диаграмм.
Текст | Рекомендуется для печати только текстовых документов.
Экономичный | Рекомендуется для печати текстовых черновиков.
ColorSync | Эта функция автоматически регулирует цвета на отпечатках для их соответствия цветам на вашем экране.
Выполните следующую процедуру по выбору Пользовательской установки.
| Вначале подтвердите правильность установок параметров Тип носителя и Чернила. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя
| Нажмите круглую кнопку Пользовательские в диалоговом окне Печать. Этим вы делаете доступным список Пользовательские установки, расположенный справа внизу под круглой кнопкой Пользовательские.
| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.
| Когда вы выбираете какую-то Пользовательскую установку, другие установки, например Качество печати, Растрирование и Цвет, задаются автоматически. Их изменения можно видеть в индикации Текущие установки справа от диалогового окна Печать.
[К началу] ## Пользование Дополнительными установками Дополнительные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки гаммы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки.
| Нажмите кнопку Пользовательские в диалоговом окне Печать, а затем нажмите кнопку Дополнительные. Раскрывается диалоговое окно Дополнительные установки.
| Выберите Тип носителя, который вы загрузили в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя
| Выберите Цветные или Черные в качестве установки параметра Чернила.
| Выберите установку Качество печати.
| Выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.
| Примечание:
| Некоторые установки будут активными или пассивными в зависимости от выбранных вами значений параметров Качество печати, Тип носителя и Чернила.
| Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши установки и вернуться в диалоговое окно Печать. Нажмите кнопку Отмена, если вы хотите вернуться в окно Печать без активизации ваших установок. Как сохранить ваши Дополнительные установки, см. следующий раздел.
[К началу] ## Сохранение ваших установок Чтобы сохранить ваши Дополнительные установки как группу, нажмите кнопку Сохранить установки в диалоговом окне Дополнительные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки: Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для ваших установок в блоке Имя и нажмите кнопку Сохранить. Вы можете сохранить до 10 групп установок. В дальнейшем вы сможете выбирать сохраненную вами группу установок из списка установок в диалоговом окне Печать.
| Имена готовых наборов установок от EPSON нельзя применять к вашим новым установкам.
| Чтобы удалить какую-то установку, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.
| Вы не сможете удалить готовые установки из списка Пользовательские установки.
[К началу] ## Пользование вашими сохраненными установками Чтобы выбрать ваши установки, нажмите кнопку Пользовательские в диалоговом окне Печать, затем выберите свою установку в списке Пользовательские установки, расположенном внизу справа от кнопки Пользовательские. Если вы измените установку параметра Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке установок, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается к Пользовательским установкам. Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто выберите ее в списке повторно [К началу] ## Изменение параметров страницы В диалоговом окне Параметры страницы вы можете изменять размер бумаги, задавать ориентацию для своих отпечатков и регулировать область печати. Выберите команду Параметры страницы в меню Файл вашего программного приложения. Открывается диалоговое окно Параметры страницы: В нем вы можете изменить следующие установки:
Размер бумаги | Выберите размер бумаги, который вы хотите использовать. При желании определить пользовательский размер, см. Определение размера бумаги пользователем
Ориентация | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы задать направление печати на странице через ориентацию: Книжная (высокая) или Альбомная (широкая). Если вам необходимо напечатать очень близко к нижнему краю страницы, щелкните по команде Повернуть на 180 градусов.
Уменьшить или Увеличить | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы уменьшить или увеличить размер вашего изображения.
Область печати | Выбирайте установку Максимальная, чтобы увеличить область печати. Примечание: Качество печати может ухудшиться по краям расширенной области печати. Распечатайте один лист бумаги, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. Также проверьте. чтобы бумага, заложенная на подставку автоподатчика, не была закрученной. Задавайте установку Центрированная, чтобы ваш отпечаток располагался на равном удалении от краев бумаги.
[К началу] ## Определение размера бумаги пользователем Если размер вашей бумаги отсутствует в списке размеров бумаги в диалоговом окне Параметры страницы, выполните следующие шаги по определению пользовательского размера бумаги.
| В диалоговом окне Параметры страницы щелкните по опции Настройка. Открывается следующее диалоговое окно:
| Для определения нового размера бумаги нажмите кнопку Создать. Диалоговое поле обновляется, чтобы позволить вам ввести имя для нового размера.
| Введите с клавиатуры имя размера бумаги в поле Новый размер бумаги.
| Укажите дюймы или см в качестве единицы измерения.
| Введите размеры ширины и высоты.
| Нажмите кнопку OK. Вы возвратились в диалоговое окно Параметры страницы.
Вы можете определить до 8 размеров бумаги. Создаваемые вами имена размеров бумаги будут появляться в меню Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы. Чтобы стереть пользовательский размер бумаги, нажмите кнопку Настройка в диалоговом окне Параметры страницы, выделите его имя из списка в диалоговом окне Пользовательская бумага и нажмите кнопку Удалить. [К началу] ## Изменение макета Вы можете изменить макет (раскладку) вашего документа с помощью установок драйвера принтера, находящихся в диалоговом окне Макет, показанном ниже. Чтобы раскрыть это диалоговое окно, щелкните по команде Печать в меню Файл вашего программного приложения и нажмите кнопку значка Макет в диалоговом окне Печать. Вы можете воспользоваться опциями в диалоговом окне Макет, чтобы подогнать ваш документ к размеру бумаги, напечатать водяной знак на вашем документе либо печатать по 2 или по 4 страницы вашего документа на одном листе бумаги. ### Подогонка вашего документа к размеру бумаги Выбор этой установки приводит к пропорциональному увеличению или уменьшению размера изображения, чтобы подогнать его под размер бумаги, которую вы выбрали в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы. Вы можете выбрать другой размер бумаги из списка Размер бумаги, расположенного под этой установкой. Выбранный вами здесь размер бумаги будет подавлять установку Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы. ### Печать водяного знака на вашем документе Выбор этой функции позволяет вам печатать водяной знак на фоне ваших печатаемых документов или изображений. Выберите водяной знак, который вы намерены печатать, в списке Водяной знак; затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра на экране слева. Вы можете также создать собственные пользовательские водяные знаки, добавляя файлы PICT к списку Водяной знак. Выполните следующую процедуру:
| Нажмите кнопку Добавить/Удалить справа от списка Водяной знак. Открывается следующее диалоговое окно:
| Нажмите кнопку Добавить. Выберите файл изображения, который вы хотите добавить и нажмите кнопку Открыть.
| Введите имя водяного знака и нажмите кнопку Сохранить.
Ваш пользовательский водяной знак появится в списке Водяной знак. ### Печать 2 или 4 страниц на одном листе Вы можете печатать две или четыре страницы на листе бумаги, выбрав команду 2 страницы или 4 страницы в блоке Макет листа. Вы можете также выбрать печать обрамления вокруг каждой страницы на листе бумаги. ### Порядок страниц Вы можете определить порядок следования страниц при печати нескольких экземпляров вашего документа: Разобрать по копиям (Печатать каждый экземпляр отдельно) или Обратный порядок страниц. [К началу] ## Установка времени печати Вы можете задать момент времени, когда вы хотите начать печатать свой документ на принтере. Выполните следующую процедуру:
| Нажмите кнопку значка Фоновая печать в диалоговом окне Печать. Открывается диалоговое окно Фоновая печать.
| При необходимости нажмите кнопку Вкл, чтобы включить фоновую печать.
| Выберите Срочно, Нормально, Печатать в:, либо Придержать в списке Время печати.
Если вы выберете Печатать в:, то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с блоками даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.
| Примечание:
| Позаботьтесь о том, чтобы и компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.
| Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно Фоновая печать закрывается.
| Открыв диалоговое окно Печать, проверьте, чтобы ваши установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего нажмите кнопку Печать.
| Примечание:
| Вы можете проверять или изменять первоочередность заданий печати через утилиту EPSON Monitor3. См. Управление фоновой печатью о подробностях.
[К началу] ## Предварительный просмотр вашего отпечатка Эта возможность позволяет вам увидеть до фактической печати, как будет выглядеть ваш напечатанный документ. Выполните следующую процедуру:
| Выполните свои установки в драйвере принтера.
| Нажмите кнопку значка Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать. Кнопка Печать превращается в кнопку Предварительный просмотр.
| Примечание:
| Чтобы превратить кнопку Предварительный просмотр обратно в кнопку Печать, просто нажмите повторно кнопку значка Предварительный просмотр.
| Нажмите кнопку значка Предварительный просмотр. Появляется диалоговое окно Предварительный просмотр и отображает предварительный вид вашего документа.
| Если вы удовлетворены предварительным изображением, нажмите кнопку Печать.
Если вас не удовлетворяет вид вашего изображения, нажмите кнопку Отменить. Диалоговые окна Предварительный просмотр и Печать закроются с сохранением текущих установок параметров печати. Откройте диалоговое окно Печать снова и введите дополнительные изменения в установки параметров печати. [К началу]