| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Системные требования К компьютерам типа IBM PC К компьютерам типа Macintosh ## К компьютерам типа IBM PC Чтобы пользоваться своим принтером, вам потребуется операционная система Microsoft® Windows® 95, Windows® 98 или Windows® NT 4.0; а также экранированный параллельный кабель с витыми парами проводов. Если вы пожелаете подключить свой принтер к USB-порту, то на вашем ПК должна быть предварительно установлена ОС Windows 98, а сам компьютер должен иметь USB-порт и экранированный USB-кабель. Кроме того, ваш компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям:
Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
i486/25 МГц для Windows 95 и NT 4.0 i486/66 МГц для Windows 98 | Pentium или более мощный процессор
ОЗУ 16 Мбайт | ОЗУ 32 Мбайт или более для Windows 95 и 98 ОЗУ 64 Мбайт или более для Windows NT 4.0
Свободная область памяти на жестком диске 10 Мбайт для Windows 95 и 98 20 Мбайт для Windows NT 4.0 | Свободная область памяти на жестком диске 50 Мбайт или более для Windows 95 и 98 100 Мбайт или более для Windows NT 4.0
VGA-монитор | VGA-монитор или улучшенный
Поставщик вашего компьютера может обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям. [К началу] ## К компьютерам типа Macintosh Чтобы пользоваться своим принтером, ваш компьютер Apple® Macintosh® должен удовлетворять следующим системным требованиям. Вам также потребуется стандартный кабель типа Apple System Peripheral-8 (кабель с 8-контактным цилиндрическим мини-разъемом) или равноценный ему. Если вы пожелаете подключить свой принтер к USB-порту, то вам потребуется компьютер типа iMac с USB-портом и экранированный USB-кабель. #### Доступные модели компьютеров (по состоянию на 1 сентября 1998 г.) Macintosh LC475, LC575, LC630 Macintosh Quadra Series Macintosh Centris Series Macintosh PowerBook™ Series (PowerBook 190, 520, 540, 550 или более новая) Macintosh PowerBook Duo 280, 2300c/100 Macintosh Performa 475, 575, 588, 630, 5210 или более новая Power Macintosh Series iMac Series (для USB) #### Окружение
Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
System 7.5.1 | System 7.6 или более новая
5 Мбайт доступной памяти 10 Мбайт доступной памяти, когда включена фоновая печать. | 16 Мбайт или более доступной памяти 25 Мбайт доступной памяти, когда включена фоновая печать.
| Примечания:
| Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для определения, какая часть памяти доступна, выберите команду About This Macintosh (Об этом макинтоше) из меню Apple (Реквизиты) и прочтите размер памяти (указан в килобайтах) под заголовком "Самый большой неиспользованный блок" (1024 Кбайт=1 Мбайт).
| Потреность в памяти указана выше для печати на листах формата Letter. Эти потребности могут изменяться в зависимости от фактического размера бумаги, вида программного приложения, которым вы пользуетесь, и сложности печатаемого документа.
Кроме этих системных требований и потребностей в памяти вам потребуется 10 Мбайт свободной памяти на жестком диске для установки программного обеспечения вашего принтера. Чтобы печатать, вам необходим объем свободной памяти, примерно в 2 раза превышающий размер файла, который вы хотите распечатать. [К началу]