| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Печать
Способ печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Монохромных (черных) 48 сопел Цветных (голубых, пурпурных, желтых, светло-голубых, светло-пурпурных) 240 сопел (48 (каждого цвета) x 5 )
Разрешение | Макс. 1440 dpi x 720 dpi
Направление печати | Двунаправленная, с логическим поиском
Управляющий код | ESC/P Raster EPSON Remote
Входной буфер | 256 Кбайт
[К началу]