| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Бумага Область печати
| Примечание:
| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта не марки EPSON с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением больших партий бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проверяйте образцы бумаги пробной печатью на своем принтере.
Листы:
Размер | A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) B5 (182 x 257 мм) Letter (216 x 279 мм) Half letter (139,7 x 215,9 мм) Legal (216 x 356 мм) Executive (184,2 x 266,7 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальная бумага от EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | 0,08 - 0,11 мм
Плотность (для простой документной бумаги) | 64 - 90 г/м2
Конверты:
Размер | No. 10 (104 x 240 мм) DL (110 x 220 мм) C6 (114 x 162 мм) 132 x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | 0,16 - 0,52 мм
Плотность | 45 - 75 г/м2
Каталожные карточки:
Размер | A6 (105 x 148 мм) 5 x 8" (127 x 203 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON
Прозрачные пленки, глянцевая пленка, глянцевая бумага:
Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) A6 (105 x 148 мм)* * Только глянцевая пленка
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON
Самоприклеивающиеся листы:
Размер | A4 (210 x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON
Фотобумага:
Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) 4 x 6" (102 x 152 мм) Панорамная (210 x 594 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON
Фотонаклейки:
Размер | A6 (105 x 148 мм) с 4 или 16 рамками
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON
| Примечание:
| Плохая бумага дает плохое качество печати, вызывает заклинивания и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.
| Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.
| Используйте бумагу только при нормальных условиях: Температура воздуха 15 - 25°C Относительная влажность 40 - 60%
| Храните глянцевую пленку фотографического качества EPSON Photo Quality Glossy Film и липкие самоприклеивающиеся листы фотографического качества Photo Quality Self Adhesive Sheets при следующих условиях: Температура воздуха 15 - 30°C Относительная влажность 20 - 60%
## Область печати Листы (в том числе панорамного формата) и каталожные карточки Конверты
A | Минимальный размер верхнего поля 3,0 мм. При загрузке стопки листов глянцевой пленки фотографического качества EPSON Photo Quality Film минимальный размер верхнего поля 300 мм.
B-L | Минимальный размер левого поля 3,0 мм.
B-R | Минимальный размер правого поля следующий: 3,0 мм для листов и конвертов формата C6. 9,0 мм для форматов letter и legal. 7,0 мм для конвертов формата DL. 28,0 мм для конвертов формата No. 10.
C | Минимальный размер нижнего поля 14,0 мм.
| Вы можете сузить минимальное нижнее поле до 3 мм, выбрав установку Максимум для параметра Область печати через меню Бумага в драйвере принтера (для Windows) или в диалоговом окне Параметры печати (для Macintosh). Однако в расширенной области качество печати может ухудшиться. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте один лист, чтобы проверить качество печати.
| Примечание:
| Всегда загружайте бумагу в автоподатчик листов узкой стороной вперед. Однако конверты необходимо загружать открывающимся клапаном вперед и вниз.
[К началу]